# L'OPERAZIONE DI FORATURA NON VIENE ESEGUITA

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Un messaggio indica di controllare il modulo di foratura? | Smaltire i residui delle perforazioni. - MODULO DI FORATURA
Sono stati inseriti fogli di formati diversi? | Non è possibile effettuare la foratura con fogli di larghezza diversa. Per eseguire la foratura di formati misti, utilizzare carta della stessa larghezza e selezionare l'opzione [Stessa larghezza]. Durante la copia, selezionare [Stessa larghezza] per [Orig. formati misti] in [Altri].
Il lavoro di stampa include una carta di formato non compatibile con la foratura? | Per il formato dei fogli perforabili, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento rapido.
Il vassoio selezionato nel driver di stampa è impostato su un tipo di carta non perforabile? | Controllare le impostazioni relative al tipo di carta nella macchina e selezionare un vassoio contenente un tipo di carta compatibile con la foratura*. Fare clic sul pulsante [Dettagli] nella sezione [Selezione carta] della scheda [Scelta Carta] della finestra delle proprietà della stampante, quindi controllare l'impostazione relativa al tipo di carta di ciascun vassoio. * Non è possibile eseguire la foratura su etichette, carta a rubrica, carta lucida, lucidi e buste. Inoltre, se l'opzione "Disattiva Perforatura" è selezionata per il tipo di utente, non sarà possibile effettuare la foratura.
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione.

Torna all'inizio