# LA STAMPA VIENE ESEGUITA SULLA FACCIATA SBAGLIATA

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
La carta è caricata con il lato di stampa rivolto nella direzione corretta? | Assicurarsi che il lato di stampa della carta sia rivolto nella direzione corretta. Vassoi da 1 a 4: Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto*. Vassoio di bypass e vassoio 5: Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso*. * Quando il tipo di carta è "Prestampata" o "Carta Intest.", caricare la carta nella direzione opposta. (A eccezione del caso in cui sia abilitata l'opzione [Disabilitazione fronte/retro] nella modalità di impostazione (amministratore). Per informazioni sulla modalità di impostazione, consultare l'amministratore.

Torna all'inizio