# SCANSIONE DI UN ORIGINALE SOTTILE(SCANS. LENTA)

## Panoramica

Utilizzare questa funzione per digitalizzare originali sottili utilizzando l'alimentatore automatico dei documenti. Questa funzione previene l'inceppamento degli originali sottili.
Quando si seleziona la modalità di scansione lenta non è possibile eseguire la scansione su due facciate.

## Funzionamento

Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti.
Regolare lentamente le guide dell'originale.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Se gli originali vengono inseriti con troppa forza, possono spiegazzarsi e incepparsi.
Specificare la destinazione.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Scans. Lenta].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Per annullare l'impostazione Scans. Lenta:
Toccare il tasto [Scans. Lenta] per rimuovere il segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
Torna all'inizio