# IMPOSTAZIONI STAMPA E-MAIL

Quando viene inviato un messaggio e-mail all'indirizzo di questa macchina, viene stampato un file allegato al messaggio e-mail.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Stampa e-mail | Selezionare questa opzione per usare la funzione di stampa e-mail.
Server POP3 | Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server POP3.
Numero Porta | Immettere il numero di porta del server POP3. L'impostazione predefinita è la porta 110.
Autenticazione POP | Il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.
Nome Utente | Immettere il nome utente. Per la stampa e-mail è necessario l'account utente speciale.
Password | Immettere la password. Per cambiare la password, selezionare [Cambia Password] quindi immettere la nuova password nella casella di testo.
Intervallo di controllo | Immettere l'intervallo di polling per il server POP3. L'impostazione predefinita è cinque minuti.
Abilita SSL | Se l'opzione è impostata su , è consentita la comunicazione POP su SSL o la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS. È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS. Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare il "Numero Porta" sul numero di porta della comunicazione POP su SSL. Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.
Test di connessione | Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server POP3.

Torna all'inizio