# TIPI DI CARTA APPLICABILI

In questa sezione vengono descritti i tipi di carta utilizzabili e quelli che non è possibile utilizzare.
Tutti i tipi di carta diversi dalla carta comune vengono definiti supporti speciali.

- Carta utilizzabile
- Carta non utilizzabile
- Carta non consigliata

- In commercio sono disponibili vari tipi di carta, alcuni dei quali non possono essere utilizzati con questa macchina.
  Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- La qualità dell'immagine e la capacità di fusione della carta da parte del toner può variare a causa delle condizioni ambientali, operative e per le caratteristiche della carta, determinando una qualità di immagine inferiore rispetto a quella della carta Sharp standard.
  Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- L'uso di carta non consigliata o non utilizzabile può determinare alimentazione obliqua, inceppamenti, scarsa fusione del toner (il toner non aderisce bene alla carta e può rovinarsi) o guasti alla macchina.
- L'uso di carta non consigliata può determinare errata alimentazione o scarsa qualità d'immagine. Prima di utilizzare carta non consigliata, verificare se sia possibile eseguire la stampa correttamente.

Carta utilizzabile
Specifiche relative a carta comune, pesante e sottile

Carta comune | Carta Sharp standard 80 g/m2 (21 lbs). Per le specifiche della carta, vedere "SPECIFICHE DELLA CARTA SHARP STANDARD" nella "Guida di apprendimento rapido". Carta comune non Sharp standard Da 60 g/m2 a 105 g/m2 (da 16 lbs. a 28 lbs.)
Carta pesante | Da 106 g/m2 a 300 g/m2 (copertina da 29 lbs. a 110 lbs.)
Carta sottile | Da 55 g/m2 a 59 g/m2 (da 13 lbs. a 16 lbs.)

I tipi di carta riciclata, colorata e perforata devono soddisfare le stesse specifiche della carta comune.
Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
Tipi di carta utilizzabili in ogni vassoio

- Per informazioni dettagliate sui formati e sui tipi di carta che possono essere caricati in ogni vassoio della macchina, consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella "Guida di apprendimento rapido" e "IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO" in modalità di impostazione nel "Manuale di istruzioni".
- I tipi di carta riciclata, colorata e perforata devono soddisfare le stesse specifiche della carta comune.
  Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

| Vassoi 1 - 4 (Vassoio 2 - 4 nel caso sia installato un supporto oppure 1, 2, 3 cassetti da 500 fogli; Vassoio 2 nel caso sia installato un supporto/cassetto da 500 e 2000 fogli) | Vassoio 3 - 4 (Supporto/cassetto da 500 e 2000 fogli) | Bypass | Vassoio (vassoio a elevata capacità)
--- | --- | --- | --- | ---
Carta comune | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita
Carta pesante 1* | Consentita | - | Consentita | -
Carta pesante 2* | - | - | Consentita | -
Carta pesante 3* | - | - | Consentita | -
Carta sottile | - | - | Consentita | -
Prestampata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita
Carta riciclata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita
Carta Intest. | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita
Preforata | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita
Colore | Consentita | Consentita | Consentita | Consentita
Etichette | - | - | Consentita | -
Carta lucida | - | - | Consentita | -
Lucido (S4BG68) | - | - | Consentita | -
Carta stampa | - | - | Consentita | -
Buste | - | - | Consentita | -

*
  La "Carta pesante 1" ha un peso massimo di 220 g/m2 (indice di 110 lbs) e la "Carta pesante 2" ha un peso massimo di 256 g/m2 (indice di 140 lbs); "la "Carta pesante 3 ha un peso massimo di 300 g/m2 (copertina di 110 lbs).

Impostazione dell'orientamento del lato di stampa
L'impostazione dell'orientamento varia in base al lato di stampa della carta, a seconda del vassoio utilizzato. Per i formati "Carta Intest." e "Prestampata", impostare l'orientamento sul lato posteriore della carta.

Vassoio | In stato normale | Con formato "Carta Intest." o "Prestampata" impostato
--- | --- | ---
Vassoi 1 - 4 | Rivolto verso l'alto | Rivolto verso il basso
Vassoio bypass e vassoio 5: | Rivolto verso il basso | Rivolto verso l'alto

Se [Disabilitazione fronte/retro] è impostato per il formato "Carta Intest." o "Prestampata", impostare per il lato di stampa lo stesso orientamento utilizzato per il funzionamento normale.
Per impostare [Disabilitazione fronte/retro]:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disabilitazione fronte/retro].
Carta non utilizzabile

- Supporti speciali per stampanti a getto d'inchiostro
  (carta fine, lucida, lucidi e così via).
- Carta carbone o carta termica
- Carta incollata
- Carta con graffette
- Carta con segni di piegatura
- Carta strappata
- Lucidi per inchiostro ad olio

- Carta sottile con peso inferiore a 55 g/m2 (15 lbs)
- Carta pesante con spessore di 300 g/m2 (copertina da 110 lbs) o superiore
- Carta con forme irregolari
- Carta con punti metallici
- Carta umida
- Carta arrotolata
- Carta il cui lato di stampa o posteriore è già stato stampato da un'altra stampante o un altro dispositivo multifunzione.
- Carta ondulata a causa dell'assorbimento di umidità

Carta non consigliata

- Carta per decalcomanie
- Carta giapponese
- Carta perforata

Torna all'inizio