# NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL PANNELLO DI CONTROLLO

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
L'indicatore di alimentazione principale è acceso? | Se l'indicatore di alimentazione principale non è acceso, avviare la macchina. Verificare che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa elettrica, spostare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "" e premere il pulsante [Accensione] per avviare la macchina.
La macchina è stata appena accesa? | Attendere che venga visualizzato un messaggio di conferma che la macchina è pronta per l'uso. Dopo che è stato premuto il tasto [Accensione], la macchina necessita di un certo periodo di tempo per completare la fase di riscaldamento. Durante questa fase è possibile selezionare le funzioni, ma non verrà eseguito alcun lavoro.
Il pulsante [Modo di risparmio energia] lampeggia? | La modalità di spegnimento automatico è attiva. Per ripristinare il funzionamento normale della macchina, premere il pulsante [Modo di risparmio energia]. - "TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO"
Uno sportello è aperto oppure una periferica è separata dalla macchina? | Leggere il messaggio e agire di conseguenza. Se uno sportello è aperto o una periferica è separata dalla macchina, verrà visualizzato un messaggio di avviso.
Non è stato possibile effettuare l'accesso per tre volte di seguito? | Appena il funzionamento riprende, effettuare l'accesso inserendo i dati utente corretti. Se l'opzione [Avvertimento al fallito login] è stata abilitata in modalità di impostazione e non è stato possibile effettuare l'accesso per 3 volte di seguito, verrà visualizzato un messaggio di avviso e l'autenticazione utente verrà bloccata per 5 minuti. (Se non si conoscono i propri dati utente, contattare l'amministratore.) Modalità di impostazione→[Controllo utente] → [Impostazioni di default] → [Avvertimento al fallito login].
Un messaggio indica che l'accesso automatico non è riuscito? | Contattare l'amministratore. L'accesso automatico non è riuscito per un problema di rete o di altra natura. Se si dispone dei privilegi di amministratore, toccare il tasto [Password amministratore], effettuare l'accesso come amministratore e modificare provvisoriamente le impostazioni di accesso automatico in modalità di impostazione. (Dopo aver risolto il problema, ripristinare le impostazioni originali.)
Il messaggio "Chiamare assistenza tecnica. Codice:xx-xx*." viene visualizzato nel pannello a sfioramento? *Al posto di xx-xx saranno visualizzati lettere e numeri. | Avviare nuovamente l'alimentazione della macchina. Assicurarsi che il colore di sfondo del display dello stato dei lavori nell'angolo in altro a destra del pannello a sfioramento sia grigio, quindi premere il pulsante [Accensione] e commutare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione]. Se il messaggio è ancora presente dopo aver spento e riacceso diverse volte con l'interruttore di alimentazione principale e il pulsante [Accensione], è probabile che si sia verificato un guasto risolvibile solo con un intervento tecnico. In tal caso, arrestare la macchina, staccare la spina di alimentazione e contattare il rivenditore di fiducia o il centro di assistenza autorizzato più vicino. Comunicare al rivenditore o al centro di assistenza autorizzato il codice di errore visualizzato.

Torna all'inizio