# IMPOSTAZIONI WIRELESS

Consente l'accesso a una rete tramite una LAN wireless.
Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.
Impostazioni Wireless
Consentono di abilitare o disabilitare la LAN wireless e di visualizzarne lo stato.
Commutazione Tipo Collegamento
Passa dalla modalità infrastruttura alla modalità punto di accessi e viceversa in modo da corrispondere all'ambiente di LAN wireless utilizzato.
Impostazioni Attuali
Consente di visualizzare impostazioni quali il nome SSID di una LAN wireless e il tipo sicurezza. Se la LAN wireless è disabilitata, viene visualizzato "--".
Stato Wireless Corrente
Consente di visualizzare i livelli ricezione (Max. 100) della LAN wireless e gli indirizzi IP.
Mostra Schermata Impostazioni Wireless
Fare clic sul pulsante [Impostazione].
Nella schermata Impostazioni Wireless è possibile configurare il nome SSID di una LAN wireless, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Inizializza Impostazioni Wireless
Fare clic sul pulsante [Inizializzazione].
Vengono inizializzate le impostazioni per SSID, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Schermata Impostazioni Wireless
Configurare il nome SSID di una LAN wireless, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.
SSID
Inserire un SSID che non superi i 32 caratteri.
Tipo Sicurezza
Selezionare un Tipo Sicurezza.
Crittog.
Selezionare un tipo di crittografia.
Tasto Sicurezza
Immettere un Tasto Sicurezza.

Tipo Sicurezza | Tasto Sicurezza
--- | ---
WEP a 64 bit | 5 caratteri o un numero esadecimale a 10 cifre
WEP a 128 bit | 13 caratteri o un numero esadecimale a 26 cifre
WAP/WAP2 | Da 8 a 63 caratteri o un numero esadecimale a 64 cifre

Mostrare Tasto di Sicurezza
Se impostato su ON, viene visualizzato il tasto di sicurezza.
Indirizzo IP dispositivo
Utilizzare questa impostazione per la modalità di punto di accesso. Inserire l'indirizzo IP.
Canale da usare
Utilizzare questa impostazione per la modalità di punto di accesso. Selezionare il canale da utilizzare nella LAN wireless.
Invio uscita
Utilizzare questa impostazione per la modalità di punto di accesso. Configurare l'uscita di invio.
Larghezza di banda
Utilizzare questa impostazione quando la modalità di comunicazione è "11n" nella modalità di punto di accesso. Selezionare la larghezza di banda da utilizzare.
Impost. range distrib. indirizzo IP
Utilizzare questa impostazione per la modalità di punto di accesso. Configurare il range di utilizzo dell'indirizzo IP.
Torna all'inizio