# IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

È possibile configurare le impostazioni relative alla funzione stampante.
Di seguito sono descritte le impostazioni dello stato della stampante.
Impedisci Stampa Pagina Avvisi
Disabilita la stampa di una pagina di avviso.
Impedisci Stampa Pagina Test
Disabilita la stampa di una pagina di prova.
Quando questa impostazione è abilitata, la funzione [Impostazioni di sistema] [Stampa elenco (utente)] → [Pagina Test Stampante] nella modalità di impostazione non può essere utilizzata per stampare pagine di prova.
Cambio Automatico A4/Lettera
Durante la stampa di un'immagine in formato 8-1/2" x 11" (A4), questa impostazione consente l'uso di carta in formato A4 (8-1/2" x 11") se non è stata caricata carta in formato 8-1/2" x 11" (A4).
Livello Esposizione Stampa
Questa funzione schiarisce o scurisce la densità (o esposizione) della stampa di immagini a colori e in bianco e nero. La densità di stampa può essere regolata su cinque livelli.
Regolazione Esposizione CMYK
Consente di regolare la densità di ciano (C), magenta (M), giallo (Y) e nero (K). L'esposizione di ciascun colore è regolabile per 17 livelli.
Impostazioni vassoio bypass
Abilita rilevazione formato carta nel vassoio bypass
Si utilizza per impedire la stampa quando il formato carta specificato per un lavoro di stampa è diverso dal formato carta inserito nel vassoio bypass.
Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass
Si utilizza per impedire la stampa quando il formato carta specificato per un lavoro di stampa è diverso dal formato carta inserito nel vassoio bypass.
Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica
Se è impostata [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass viene escluso dai vassoi selezionabili. È consigliabile se si inserisce spesso carta speciale nel vassoio bypass.
Coda per elaborazione differita dei lavori
Quando questa funzione è abilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda di spooling della schermata di stato dei lavori. Dopo essere stati analizzati dalla macchina, i lavori vengono spostati nella coda corrispondente. Nella coda di spooling vengono visualizzati più lavori non ancora analizzati.
Quando questa funzione è disabilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda dei lavori invece che nella coda di spooling. Quando però si stampa un PDF criptato, il lavoro viene visualizzato nella coda di spooling.
Impedisci stampa diretta memoria USB
Disabilita la funzione per la stampa diretta di un file in un dispositivo di memoria USB.
Disattivazione cartella di rete Stampa diretta
Disabilita la stampa diretta da una cartella di rete.
Disabilita Invio durante la stampa
Disabilita la funzione di invio immagini durante la stampa.
Torna all'inizio