# INVIO DELLA STESSA IMMAGINE A PIÙ DESTINAZIONI(TRASMISSIONE BROADCAST)

## Panoramica

È possibile inviare la stessa immagine digitalizzata a più destinazioni di scansione, Internet fax e fax con una singola operazione.
È possibile selezionare fino a 500 destinazioni per un'unica operazione di trasmissione broadcast.
È consigliabile memorizzare come contatti o gruppi le destinazioni utilizzate di frequente per la trasmissione broadcast.
In un singolo contatto è possibile memorizzare al massimo 500 destinazioni. Per la trasmissione broadcast è possibile toccare semplicemente il tasto relativo al contatto o al gruppo per recuperare più numeri di fax.
È inoltre possibile inviare fax usando il tasto a sfioramento, impostando la casella di controllo [Imposta sull'indirizzo in base a uso consueto] su quando gli indirizzi vengono registrati. Se si desidera rimuovere temporaneamente una destinazione dagli indirizzi memorizzati, aprire la schermata di conferma dei dettagli e rimuovere la destinazione nella schermata.
Viene eseguita una trasmissione, ignorando i collegamenti ipertestuali con indirizzi Scansione su FTP e Scansione su Cartella di rete.

- Se l'originale è a colori e la modalità di colore è impostata su "Tutti i colori", alle destinazioni Internet fax e fax l'originale viene inviato in modalità Mono2. Anche gli originali lunghi vengono inviati in modalità Mono2.
- Se si desidera inviare la stessa immagine come fax a tutte le destinazioni, toccare il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo fax] sul pannello operativo.

Per registrare destinazioni in un contatto o in un gruppo:
Nella schermata di base o in quella della rubrica toccare il tasto [Registra/Modifica indirizzo] sul pannello operativo oppure l'icona [Registra/Modifica indirizzo in Rubrica] nella schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE INSERIMENTO DIRETTO" e " MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE LA RICERCA GLOBALE DEGLI INDIRIZZI" o "MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI".

## Funzionamento

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Specificare tutte le destinazioni.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

- I tasti a sfioramento che non possono essere utilizzati per la trasmissione broadcast sono visualizzati in grigio per impedirne la selezione.
- Se per una trasmissione broadcast è specificato un indirizzo di scansione su FTP o una cartella di rete, non sarà possibile trasmettere e-mail selezionando il collegamento ipertestuale.

- Per passare da un tipo di invio a un altro (A/Cc/Bcc), toccare .
- Se [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Immettere codice indir. successivo in broadcast] è abilitato in modalità di impostazione, toccare prima di specificare la destinazione successiva.
- Se si desidera inviare a tutte le destinazioni la stessa immagine (Mono2) dell'indirizzo fax, toccare il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo fax] sul pannello operativo.
- Se si desidera inviare a tutte le destinazioni la stessa immagine (Mono2) dell'indirizzo Internet fax, toccare il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo I-Fax] sul pannello operativo.

Toccare il tasto [Conferma indirizzo] sul pannello operativo.
Confermare la destinazione.
Per annullare una destinazione specificata:
Toccare il tasto corrispondente alla destinazione da annullare per rimuovere la selezione.
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE".

- Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
  Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
- Se l'originale è stato posizionato sul piano documenti, digitalizzare una pagina alla volta.
  Al termine della scansione, posizionare l'originale successivo e toccare il tasto [Start]. Ripetere fino al termine della scansione di tutte le pagine, quindi toccare il tasto [Fine Lettura].
  Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la trasmissione è terminata.

Torna all'inizio