# RICEZIONE MANUALE DI UN FAX

## Panoramica

È possibile ricevere un fax manualmente utilizzando il pannello a sfioramento (manuale).

- Quando si risponde al telefono toccando il tasto [Altoparlante], sarà possibile sentire la voce del chiamante ma non sarà possibile parlare.
- È possibile ricevere un fax dopo avere risposto a una chiamata su un telefono interno. Per ricevere un fax è anche possibile usare la funzionalità di ricezione remota.
  - RICEZIONE DI UN FAX DOPO LA RISPOSTA A UNA CHIAMATA SUL TELEFONO INTERNO (RICEZIONE REMOTA)

###### Per spostarsi tra la modalità di ricezione automatica e di ricezione manuale:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione]

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altoparlante] oppure sollevare il ricevitore del telefono interno quando il telefono squilla.
Quando il tasto [Altoparlante] viene toccato, vengono visualizzati i tasti [Ricezione Manuale] e .

- Usare il dispositivo di scorrimento visualizzato quando si tocca il tasto [Volume altop.] oppure usare per regolare il volume.
- Se i dati fax ricevuti non vengono stampati, la memoria fax si esaurirà e sarà possibile che alcuni fax non vengano ricevuti. Se questa funzione è abilitata, è necessario stampare i dati ricevuti al più presto possibile senza lasciarli nella memoria fax.
  È possibile visualizzare la rimanente capacità di memoria fax nella schermata di base della modalità fax.

Toccare il tasto [Ricezione Manuale] per ricevere un fax.
Torna all'inizio