# IMPOSTAZIONE FASCIC PINZAT

## Panoramica

Questa funzione consente di pinzare le copie fascicolate e inviarle al vassoio.

Lato rilegatura | Immagine da elaborare
--- | ---
OFF | Pinzatura disabilitata.
1 punto posteriore |
1 punto anteriore |
2 punti |
Copia Opuscolo |

Le posizioni dei punti metallici possono essere visualizzate nella "SCHERMATA DI ANTEPRIMA".

- Per l'utilizzo della funzione di fascicolazione con pinzatura è necessario disporre di un finitore o di un finitore a sella.
- Per l'utilizzo della funzione di cucitrice a sella è necessario disporre di un finitore a sella.

## Funzionamento

- Pinzatura ON (ad eccezione di Copia Opuscolo)
- Cucitrice a sella

Pinzatura ON (ad eccezione di Copia Opuscolo)
Toccare il tasto [Fascic Pinzat].
Selezionare una o più posizioni dei punti metallici.
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- Per cambiare il vassoio di uscita, toccare il tasto [Vassoio uscita] e selezionare la destinazione.
- Se il numero di originali digitalizzati supera il limite di fogli che possono essere pinzati verrà visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [Continua] o il tasto [Annulla].
  [Continua]: consente di proseguire senza effettuare la pinzatura.
  [Annulla]: consente di annullare l'impostazione di ordinamento pinzatura.

Cucitrice a sella
Toccare il tasto [Fascic Pinzat].
Selezionare [Copia Opuscolo].
Configurare le impostazioni relative al lato di rilegatura e alla copertina.

- ESECUZIONE DI COPIE IN FORMATO OPUSCOLO

Al termine della procedura di impostazione, toccare e verificare che il tasto [Copia Opuscolo] sia abilitato nella schermata di fascicolazione con pinzatura. Dopo avere eseguito la verifica, toccare .

- Se la funzione [Copia Opuscolo] è già stata specificata in [Altri], non sarà necessario configurare le impostazioni relative al lato di rilegatura e alla copertina.
- Se in [Altri] è specificata la funzione [Copia Opuscolo], verrà visualizzata la schermata della cucitrice a sella. Confermare il messaggio visualizzato, quindi toccare il tasto [On].
- Per cambiare il vassoio di uscita, toccare il tasto [Vassoio uscita] e selezionare la destinazione.
- Se il numero di originali digitalizzati supera il limite di fogli che possono essere pinzati verrà visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [Dividi], il tasto [Continua] o il tasto [Annulla].
  [Dividi]: suddivide e fascicola le pagine in serie che possono essere pinzate. Non è possibile utilizzare questa funzione se sono selezionate le impostazioni relative alla copertina.
  [Continua]: consente di proseguire senza effettuare la pinzatura.
  [Annulla]: consente di annullare l'impostazione di ordinamento pinzatura.

Torna all'inizio