# SETUP SERVIZI

Selezionare le impostazioni generali di rete.
Selezionare le impostazioni per il sistema DNS, SMTP, SNMP, WINS, l'autenticazione Kerberos, SNTP e mDNS.
DNS
Impostazioni DNS
Server primario
Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.
Server secondario
Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.
Timeout
Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 20 secondi.
Questo intervallo viene usato fino a quando non viene stabilita la connessione al server DNS in base alle specifiche standard.
Nome dominio
Immettere il nome del dominio in cui è presente il server DNS selezionato.
Aggiornamento DNS dinamico
Impostare questa opzione per usare l'aggiornamento dinamico del server DNS.
Intervallo di aggiornamento
Immettere un intervallo per aggiornare il server DNS.
WINS
Impostazioni WINS
Server primario
Immettere l'indirizzo IP del server WINS primario.
Server secondario
Immettere l'indirizzo IP del server WINS secondario.
ID ambito
Immettere l'ID dell'ambito.
SMTP
Impostazioni SMTP
Server primario
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP primario.
Server secondario
immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP secondario.
Numero Porta
Immettere un numero di porta. L'impostazione predefinita è la porta 25.
Timeout
Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 20 secondi. Questo valore viene usato per la connessione al server SMTP e per la trasmissione dei dati in base alle specifiche di sistema per i messaggi e-mail.
Indirizzo origine
Se una trasmissione dati non è riuscita, il messaggio e-mail non recapitato potrebbe essere respinto dal server.
Immettere un indirizzo e-mail (un solo indirizzo) per ricevere tali messaggi non recapitati.
Di solito viene inserito l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema.
Abilita SSL
Se l'SSL è abilitato, il comando STARTTLS può usare la comunicazione crittografata SMTP su TLS.
A tale scopo è necessario che il server supporti il comando STARTTLS.
Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione SMTP.
Autenticazione SMTP
Esegue l'autenticazione server SMTP.
Se si usa l'autenticazione Kerberos, impostare il server KDC, il numero di porta e l'area di autenticazione nella pagina di autenticazione Kerberos.
Nome Utente
Immettere il nome utente.
Password
Immettere la password.
Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
POP prima di SMTP
Se è impostata l'opzione , si è autenticati per il server POP prima di usare la comunicazione SMTP.

- Server POP3: immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP secondario.
- Numero Porta: immettere il numero di porta POP3 per POP prima della comunicazione SMTP. L'impostazione predefinita è la porta 110.
- Autenticazione POP: se è impostata l'opzione , il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.
- Nome Utente: immettere il nome utente per POP prima della comunicazione SMTP.
- Password: immettere la password richiesta per POP prima della comunicazione SMTP. Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
- Abilita SSL: se l'opzione è impostata su , è consentita la comunicazione POP su SSL o la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS.
  È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS.
  Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sul numero di porta della comunicazione POP su SSL.
  Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.

Test di connessione
Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server SMTP.
SNMP
Impostazioni SNMPv1
Impostazioni SNMPv1
Impostare questa opzione per usare le impostazioni SNMP v1.
Metodo di accesso
Impostare un metodo di accesso.
Comunità GET
Immettere il nome della comunità GET per recuperare le informazioni sul dispositivo usando SNMP.
Comunità SET
Immettere il nome della comunità SET richiesto per l'impostazione SNMP.
Cambia comunità SET
Per cambiare la comunità SET, impostare .
Comunità TRAP
Immettere il nome della comunità da usare per il TRAP SNMP inviato dal dispositivo.
Indirizzo destinazione TRAP
Immettere l'indirizzo IP del computer di destinazione per la comunicazione TRAP SNMP.
Impostazioni SNMPv3
Impostazioni SNMPv3
Impostare questa opzione per usare le impostazioni SNMPv3.
Nome Utente
Immettere il nome utente.
Chiave autenticazione
Immettere la chiave di autenticazione.
Chiave privacy
Immettere la chiave per la privacy.
Nome contesto
Immettere il nome del contesto.
Kerberos
Impostazioni di autenticazione Kerberos
Server KDC
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server di autenticazione Kerberos.
Numero Porta
Immettere il numero di porta del server di autenticazione Kerberos. L'impostazione predefinita è la porta 88.
Area di autenticazione
Immettere l'area di autenticazione Kerberos.
SNTP
Impostazioni SNTP
SNTP
Impostare questa opzione per usare il protocollo SNTP.
Server SNTP
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SNTP.
Numero Porta
Immettere un numero di porta. L'impostazione predefinita è la porta 123.
Timeout
Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 5 secondi.
Intervallo sincrono
Immettere un intervallo per eseguire la sincronizzazione con il server SNTP.
Sincronizza all'avvio
Per stabilire la sincronizzazione durante l'avvio della macchina, impostare l'opzione su .
Sincronizza adesso
Se si tocca l'opzione, la macchina viene sincronizzata con l'ora del server SNTP.
mDNS
Impostazioni mDNS
mDNS
Impostare questa opzione per usare le impostazioni mDNS.
Nome servizio
Immettere un nome per il servizio.
Nome dominio
Immettere il nome del dominio.
Servizio con priorità
Selezionare un servizio che verrà usato con priorità.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
Torna all'inizio