# NON È POSSIBILE EFFETTUARE LA STAMPA, OPPURE LA STAMPA SI INTERROMPE DURANTE UN LAVORO

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
La carta di un vassoio è esaurita? | Aggiungere carta come indicato dal messaggio visualizzato sul pannello a sfioramento.
Il toner è esaurito? | Sostituire la cartuccia del toner. Quando il toner sta per esaurirsi, viene visualizzato un apposito messaggio per avvisare l'utente che è necessario sostituire la cartuccia del toner. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della cartuccia del toner, vedere "SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER".
Si è verificato un inceppamento? | Rimuovere la carta inceppata rispettando le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento. - "RIMOZIONE DEGLI INCEPPAMENT" in "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI"
Il vassoio di uscita è pieno? | Rimuovere i documenti dal vassoio e riprendere la stampa. Quando il vassoio di uscita è pieno, un sensore si attiva e la stampa si arresta.
La vaschetta raccogli toner è piena? | Sostituire la vaschetta raccogli toner seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento. - "SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER"
Sono state definite restrizioni sui vassoi utilizzabili in ciascun modo (copia, stampa, fax, Internet fax e archiviazione documenti)? | Controllare le impostazioni in [Impostazioni Vassoio Carta] e verificare la presenza di segni di spunta nelle caselle di controllo di ciascun modo ([Alimentazione lavoro approvato]). Le funzioni prive del segno di spunta non possono essere utilizzate per la stampa utilizzando il relativo vassoio. Modalità di impostazione→[Impostazioni Vassoio Carta] → [Registrazione vassoio] → [Alimentazione lavoro approvato]

Torna all'inizio