# FINITORE A SELLA

## Panoramica

Include la funzione offset, che restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti, la funzione di fascicolazione con pinzatura, che pinza ogni gruppo di fogli stampati, la funzione di cucitrice a sella, che pinza automaticamente il centro dei fogli piegandoli a metà, e la funzione di piegatura della carta, che piega i fogli a metà.
Per perforare la carta stampata, è necessario installare un modulo di foratura opzionale.

- Nomi delle funzioni
- Materiali di consumo
- Manutenzione del finitore a sella

Nomi delle funzioni
×
Compilatore per pinzatrice
Impila temporaneamente i fogli da pinzare.
×
Vassoio di uscita
Vassoio in cui vengono riposte le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grandi dimensioni (formati A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 13").
×
Sportello laterale
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.
×
Vassoio della cucitrice a sella
È il vassoio di uscita dei fogli con pinzatura a sella.
×
Coperchio superiore
Aprire questo sportello per rimuovere la carta inceppata.
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

- Per installare un finitore a sella sono necessari un'unità passaggio carta e un supporto oppure 1, 2 o 3 cassetti da 500 fogli o un cassetto da 500 e 2000 fogli.
- Non collocare oggetti pesanti sul finitore a sella né spingerlo verso il basso.
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- Non è possibile installare un finitore a sella insieme a un finitore.

Materiali di consumo
Per il finitore a sella è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:
Finitore
Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce) MX-SCX1
Cucitrice a sella
Cartuccia pinzatrice (circa 2000 punti per cartuccia x 3 cartucce) AR-SC3
Manutenzione del finitore a sella
Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

## Funzionamento

- Sostituzione della cartuccia di punti metallici (finitore)
- Sostituzione della cartuccia di punti metallici (cucitrice a sella)

Sostituzione della cartuccia di punti metallici (finitore)
Aprire lo sportello anteriore.
Tirare la leva e far scivolare il finitore a sella verso sinistra finché non si arresta.
Far scorrere con delicatezza il finitore finché non si arresta.
Abbassare la leva di sblocco del contenitore dei punti metallici, quindi estrarre il contenitore.
Tirare il contenitore verso destra.
Rimuovere la cartuccia vuota dal contenitore dei punti metallici.
Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici, come illustrato.
Spingere a fondo la cartuccia di punti metallici, finché non scatta in posizione.
Reinserire il contenitore dei punti metallici.
Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.
Spingere nuovamente il finitore a sella verso l'interno e fissarlo alla macchina.
Far scorrere con delicatezza il finitore all'indietro verso destra, finché non scatta nella posizione originaria.
Chiudere lo sportello anteriore.
Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.
Sostituzione della cartuccia di punti metallici (cucitrice a sella)
Prima di iniziare questa procedura, svuotare il vassoio di uscita del finitore a sella. Non reinserire i fogli rimossi nel vassoio di uscita.
Aprire lo sportello laterale.
Rimuovere la cartuccia vuota.
Caricare nuove cartucce di punti metallici.
Rimuovere il coperchio da ciascuna cartuccia di punti e installare la cartuccia.
Chiudere lo sportello laterale.
Torna all'inizio