# IMPOSTAZIONI INTERNET FAX

È possibile impostare le funzioni Internet Fax.
Impostazioni di ricezione
Ricezione Internet-Fax
Abilita le funzioni di ricezione di fax Internet.
Server POP3
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server POP3.
Numero Porta
Immettere il numero di porta del server POP3. L'impostazione predefinita è la porta 110.
Autenticazione POP
Il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.
Nome Utente
Immettere il nome utente. Per la ricezione di fax Internet è necessario l'account utente speciale.
Password
Immettere la password.
Per cambiare la password, selezionare [Cambia Password] quindi immettere la nuova password nella casella di testo.
Timeout comunicazione POP3
Impostare un timeout per la comunicazione al server POP3.
Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione
Immettere un ciclo di riconoscimento al server POP3.
Abilita SSL
Consente la comunicazione POP su SSL oppure la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS. È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS.
Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare il "Numero Porta" sul numero di porta della comunicazione POP su SSL.
Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.
Test di connessione
Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server POP3.
Impostazioni di default
Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax
Impostare queste opzioni per memorizzare il nome del mittente e l'indirizzo di origine da usare per la comunicazione Internet Fax. Il nome del mittente e l'indirizzo di origine memorizzati verranno stampati nella parte superiore del fax ricevuto.
Nome Mittente
Immettere il nome del mittente predefinito.
Proprio indirizzo I-Fax
Immettere l'indirizzo di origine predefinito.
Impostazioni di SMTP diretto
Numero Porta (Ricezione)
Immettere il numero di porta di ricezione per la comunicazione SMTP diretta. L'impostazione predefinita è la porta 25.
Timeout
Immettere un timeout.
Numero Porta (Invio)
Immettere il numero di porta di invio per la comunicazione SMTP diretta. L'impostazione predefinita è la porta 25.
Timeout
Immettere un timeout.
Torna all'inizio