# STAMPA DI TESTO SU SCHEDE DI CARTA A RUBRICA(IMPOSTAZIONI CARTA A RUBRICA/STAMPA CARTA A RUBRICA)

## Panoramica

Sono disponibili due metodi di stampa sulle schede della carta a rubrica: "Impostazioni carta a rubrica" e "Stampa carta a rubrica".
Impostazioni carta a rubrica
Nell'applicazione creare il testo da stampare sulla carta a rubrica, quindi in [Impostazioni carta a rubrica] della scheda [Avanzata] della finestra di proprietà del driver della stampante specificare di quanto debba essere spostato il testo. Il testo viene stampato sulle schede.
Stampa carta a rubrica (solo per PCL6)
È possibile stampare sui fogli di carta a rubrica man mano che vengono inseriti tra le pagine desiderate.
Immettere il testo che si intende stampare sulle schede in [Stampa carta a rubrica] della scheda [Modi speciali] della finestra delle proprietà del driver della stampante. Specificare quindi le impostazioni dettagliate, quali dimensioni, punto di inizio, distanza tra le schede e numero delle pagine in cui verranno inseriti i fogli di carta a rubrica.

- Queste funzioni sono disponibili in ambiente Windows.
- La carta a rubrica deve essere caricata nel vassoio di bypass.

## Funzionamento

Windows
Impostazioni carta a rubrica
Una volta terminata la preparazione dei dati da stampare sulla carta a rubrica nell'applicazione, procedere come descritto di seguito:
Fare clic sulla scheda [Avanzata], quindi sul pulsante [Impostazioni carta a rubrica].
Specificare di quanto debba essere spostata l'immagine, immettendo direttamente un valore oppure facendo clic sul pulsante .
Selezionare l'alimentazione e il tipo di carta.
Fare clic sulla scheda [Carta], quindi selezionare [Vassoio Bypass] dal menu "Alimentazione carta" e [Carta a rubrica] dal menu "Tipo carta".
Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [Carta a rubrica], quindi caricare la carta a rubrica nel vassoio di bypass.
Stampa carta a rubrica (solo per PCL6)
Aprire i dati da stampare sulla carta a rubrica, quindi configurare le relative impostazioni.
Fare clic sulla scheda [Modi speciali].
Selezionare [Stampa carta a rubrica], quindi fare clic sul pulsante [Impostazioni].
Selezionare le impostazioni relative alla posizione delle schede.
Per quanto riguarda la carta a rubrica disponibile in commercio, utilizzare le impostazioni esistenti, quali [A4-5tab-D], in "Impostazioni utente". Impostazioni quali la posizione della prima scheda, la distanza tra le schede e le dimensioni verticale e orizzontale della scheda degli altri tipi di carta a rubrica possono essere invece immesse direttamente o modificate mediante il pulsante . Selezionare inoltre il formato della carta a rubrica dal menu "Formato carta".
Selezionare le impostazioni della pagina.
Specificare le pagine in cui inserire la carta a rubrica, quindi immettere il testo da stampare sulle schede. Impostare infine il carattere e regolare il layout.

- Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [Carta a rubrica], quindi caricare la carta a rubrica nel vassoio di bypass.
- Le impostazioni specificate per la carta a rubrica possono essere memorizzate in un file. Tale file può essere aperto da "Impostazioni utente".

Torna all'inizio