# RICEZIONE IN POLLING CON F-CODE

## Panoramica

Questa funzione consente alla propria macchina di chiamare un'altra macchina e attivare la ricezione di un fax memorizzato in una casella di memoria F-code (raccolta memoria) dell'altra macchina. Durante l'operazione di polling, la propria macchina deve specificare correttamente il codice F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) configurato sull'altra macchina. In caso contrario non verrà eseguita la ricezione in polling.

- Verificare il codice F-code (indirizzo secondario e codice di accesso) programmato nella casella di memoria dell'altra macchina prima di eseguire una ricezione in polling F-code.
- L'apparecchio ricevente si fa carico delle spese (costi telefonici) della trasmissione.
- Se necessario, usare la ricezione in polling F-code insieme a una trasmissione broadcast o una trasmissione programmata. Può essere programmata una sola ricezione in polling.
  - DETERMINAZIONE DELL'ORARIO PER UNA COMUNICAZIONE(TIMER)

- Non è possibile eseguire polling su più macchine (polling seriale).
- Assicurarsi che non sia presente un originale nella macchina prima di usare il codice F-code per la funzione di ricezione in polling.
- La ricezione in polling con F-code non può essere registrata come voce "preferita".

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Raccolta].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione di polling:
Toccare il tasto [Raccolta] per rimuovere il segno di spunta.
Specificare la destinazione.

1. (1) Inserire il numero della linea di destinazione tramite i tasti numerici.
2. (2) Toccare il tasto [Indir. Sec.].
   Viene inserito il simbolo "/".
3. (3) Immettere l'indirizzo secondario usando i tasti numerici.
4. (4) Toccare il tasto [Codice Accesso].
   Viene inserito il simbolo "/".
5. (5) Inserire il codice di accesso usando i tasti numerici.

- Se l'indirizzo secondario e il codice di accesso sono già stati memorizzati, è possibile selezionare anche un tasto a sfioramento.
- Se il codice di accesso viene omesso per la casella di memoria della macchina di destinazione, è possibile non eseguire i passaggi (4) e (5).
Toccare il tasto [Start].
La propria macchina chiamerà l'altra macchina e avvierà la ricezione del fax.
Torna all'inizio