# PINZATURA O FORATURA DEI FOGLI IN USCITA

## Panoramica

Funzione di pinzatura
Questa funzione consente di pinzare i fogli in uscita. Per creare materiali con un aspetto più sofisticato, questa funzione può essere associata alla stampa a due facciate.
Questa funzione permette di risparmiare molto tempo nella preparazione di opuscoli da distribuire durante le riunioni o di altro materiale pinzato.
In base alle posizioni e al numero dei punti è possibile ottenere i seguenti risultati.

Pinzatura | A sinistra | A destra | In alto
--- | --- | --- | ---
1 punto* |  |  |
2 punti |  |  |

* L'orientamento della pinzatura ("" o "") varia a seconda del formato e dell'orientamento della carta.
Funzione di foratura
Questa funzione consente di forare i fogli in uscita. Le posizioni di foratura vengono stabilite selezionando il lato di rilegatura.

A sinistra | A destra | In alto
--- | --- | ---

- Per l'utilizzo della funzione di pinzatura è necessario disporre di un finitore o di un finitore a sella.
- Per l'utilizzo della funzione di foratura è necessario installare un modulo di foratura nel finitore o nel finitore a sella.
- Per conoscere il numero massimo di fogli pinzabili, consultare "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento rapido.
- Il numero massimo di fogli che è possibile pinzare contemporaneamente comprende eventuali copertine e/o inserti.
- Per informazioni sulla funzione di cucitrice a sella, consultare la sezione "CREAZIONE DI UN OPUSCOLO CON PUNTI METALLICI (Copia Opuscolo/Cucitrice a sella) ".

- Le funzioni di foratura e di offset (sfalsamento della carta in uscita per ciascun lavoro) non possono essere usate contemporaneamente.
- Se il finitore è disabilitato nelle impostazioni della macchina, le funzioni di pinzatura e foratura non possono essere utilizzate.
- Se la funzione di pinzatura o foratura è disabilitata nelle impostazioni della macchina, non sarà possibile pinzare o forare i fogli.

## Funzionamento

Windows
Fare clic sulla scheda [Principale] e selezionare "Lato rilegatura".
Selezionare la funzione di pinzatura o foratura.

- Per la funzione di pinzatura selezionare il numero di punti dal menu "Pinzatura".
- Per la funzione di foratura, fare clic sulla casella di controllo [Forare] per visualizzare il segno di spunta .

Macintosh
Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi "Lato rilegatura".
Selezionare la funzione di pinzatura o foratura.
Selezionare il numero di punti. Per la funzione di foratura, fare clic sulla casella di controllo [Forare] per visualizzare il segno di spunta .
Torna all'inizio