# REGISTRAZIONE FORMATO PERSONALIZZATO (BYPASS)

In questa sezione vengono descritti il vassoio carta e le impostazioni relative al tipo di carta.
Se si utilizza spesso carta con formato non standard nel vassoio bypass, registrare il formato carta in anticipo.
Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
È possibile registrare fino a tre formati carta.
Toccare il tasto (da [Personalizz.1] a [Personalizz.7]) in cui si desidera registrare o modificare un formato carta.
Verrà visualizzata la schermata di registrazione. Specificare se si desidera inserire il formato in mm ("Inserimento formato-AB) o in pollici ("Inserimento formato-Inch), quindi impostare le dimensioni X e Y della carta.
"Inserimento formato-AB"
È possibile impostare una direzione X da 140 mm (o 148 mm se è installato un finitore) a 432 mm. L'impostazione predefinita in fabbrica è 420 mm.
È possibile impostare una dimensione Y da 90 mm a 297 mm. L'impostazione predefinita in fabbrica è 297 mm.
"Inserimento formato-Inch"
È possibile impostare una dimensione X da 5-1/2" (o 5-7/8" se è installato un finitore) a 17". L'impostazione predefinita in fabbrica è 17".
È possibile impostare una dimensione Y da 3-5/8" a 11-5/8". L'impostazione predefinita in fabbrica è 11".
Torna all'inizio