# USO DEL PIANO DOCUMENTI PER INVIARE UN FAX IN MODALITÀ TX DIRETTA

## Panoramica

L'invio di un originale digitalizzato senza salvarlo nella memoria della macchina si chiama "TX diretta".
Questa sezione descrive come eseguire la scansione dell'originale posizionato sul piano documenti e inviare i dati direttamente.
Quando si invia un fax dal piano documenti in modalità di trasmissione diretta, può essere trasmessa una sola pagina.

- Non è possibile usare le seguenti funzioni con la trasmissione diretta:
  Trasmissione programmata, 2 in 1, Formato Biglietto, Preparaz. lavoro, Raccolta Memoria, Contegg. orig., File, File Rapido, Casella Memoria, Suddividi libro, Raccolta, Scansione su 2 facciate, Ricerca Rubrica globale
- La ritrasmissione non viene effettuata quando una trasmissione diretta non riesce a causa di un errore di comunicazione o per altri motivi.
- Se quando viene eseguita l'operazione di trasmissione diretta è già in corso una trasmissione fax, la trasmissione diretta resta in attesa fino al termine della trasmissione precedente. Una volta completata la trasmissione precedente verrà avviata la trasmissione diretta.
  Quando è presente una trasmissione diretta in attesa, è possibile toccare il display dello stato dei lavori per visualizzare la schermata di stato dei lavori. Non sono possibili altre operazioni.
  - LAVORI FAX
- In modalità di trasmissione diretta non è possibile utilizzare il tasto [Anteprima] per la trasmissione.

Non collocare alcun oggetto sotto il rilevatore del formato dell'originale. La chiusura dell'alimentatore automatico dei documenti quando è presente un oggetto sottostante può danneggiare la lastra del rilevatore di formato dell'originale e impedire la corretta determinazione di quest'ultimo.

## Funzionamento

Posizionare l'originale sul piano documenti.

- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Se si invia un originale a più pagine, eseguire la scansione in ordine, iniziando dalla prima pagina.
Specificare il numero di fax di destinazione e toccare il tasto [Invia direttamente] sul pannello operativo.
Specificare il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

- Può essere specificata una sola destinazione. Non è possibile utilizzare un tasto a sfioramento in cui sono memorizzate più destinazioni.
- Non è possibile recuperare la destinazione da una rubrica globale.

Toccare il tasto [Start] per iniziare la trasmissione.
Una volta collegata la linea alla destinazione, inizia la scansione dell'originale.
Se quando viene eseguita l'operazione di trasmissione diretta è già in corso una trasmissione fax, la trasmissione diretta resta in attesa fino al termine della trasmissione precedente. Una volta completata la trasmissione precedente verrà avviata la trasmissione diretta.
Mentre si attende la trasmissione diretta, è possibile verificare solo lo stato del lavoro.

- TIPI DI SCHERMATE DI STATO DEI LAVORI

###### Per annullare la scansione dell'originale:

Toccare il tasto [Annulla Scansione].
Torna all'inizio