# PULIZIA DEL CARICATORE PRINCIPALE DEL TAMBURO FOTOCONDUTTORE

## Panoramica

Se continuano ad essere visibili righe nere o colorate anche dopo la pulizia del piano documenti e dell'alimentatore automatico dei documenti, pulire il caricatore principale del tamburo fotoconduttore utilizzando l'apposito pulitore.

- Se la pulizia del caricatore principale del tamburo fotoconduttore non risolve il problema, tirare la manopola verso l'esterno e riportarla in posizione per tre volte.
- Quando si tira e si spinge la manopola per pulire il caricatore, tirarla e spingerla lentamente da un'estremità all'altra.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Spostare il fermo della vaschetta raccolta toner sulla posizione di rilascio, spingere la vaschetta verso il basso finché non si arresta, quindi sollevarlo lentamente per rimuoverlo.
Rimuovere il pulitore del caricatore.
Il pulitore del caricatore è fissato allo sportello anteriore della macchina.

1. Premere sul lato destro del pulitore del caricatore per liberarlo dal gancio.
2. Portarlo sopra il gancio e posizionarlo a lato.
3. Ruotare il pulitore attorno al risalto (A) per sganciarlo sulla sinistra.

Pulire il caricatore principale.
Spingere interamente e delicatamente verso l'interno il pulitore del caricatore, quindi tirarlo delicatamente verso l'esterno.
Inserirlo in modo che l'etichetta per la posizione di pulizia (A) e l'etichetta del pulitore del caricatore (B) abbiano un orientamento simile a quello visualizzato.
Ripetere il punto 4 per tutti gli altri caricatori principali.
In totale, i punti della macchina da pulire sono 4, come indicato.
Reinserire il pulitore del caricatore nella posizione originale.

1. Ruotare il pulitore del caricatore dopo averlo posizionato nel risalto (A) e agganciarne il bordo (il lato privo di impugnatura) al gancio sul lato sinistro.
2. Posizionare il lato destro del pulitore del caricature nel lato interno, aperto sulla parte superiore del gancio.
3. Agganciare il pulitore del caricatore al gancio.

Installare una vaschetta raccogli toner.
Inserire il contenitore dall'alto, in posizione inclinata (nella direzione opposta a quella di rimozione).
Spingere la vaschetta raccogli toner all'interno della macchina.
Spingere a fondo il contenitore finché non scatta in posizione.
Bloccare una vaschetta raccogli toner.
Spostare il fermo della vaschetta raccogli toner sulla posizione di blocco.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio