# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA COME FAX

Collegarsi alla linea telefonica.
Inserire la spina di una estremità del cavo telefonico nella presa dedicata (LINE) della macchina come illustrato, quindi inserire l'altra spina nella presa telefonica a parete.
* Assicurarsi di utilizzare il cavo telefonico collegato.
In alcuni paesi, è necessario utilizzare un adattatore per collegare il cavo telefonico alla spina telefonica a parete, come illustrato nell'immagine.
Verificare che l'interruttore dell'alimentazione principale si trovi nella posizione "|".
Quando la spia dell'alimentazione principale è accesa, l'interruttore dell'alimentazione principale si trova in posizione "|". Se la spia dell'alimentazione principale non è accesa, spostare l'interruttore dell'alimentazione principale sulla posizione "|", quindi premere il pulsante [ACCENSIONE] sul pannello di controllo.
* Se si intende utilizzare la funzione fax e, in particolare, si intende usare di notte la ricezione o trasmissione programmata, tenere l'interruttore di alimentazione principale sempre in posizione "|".
Se si intende utilizzare la funzione fax, e in particolare si intende usare di notte la ricezione o trasmissione programmata, tenere l'interruttore di alimentazione principale sempre in posizione "off".
Impostare il tipo di linea telefonica.
Impostare la modalità di composizione della macchina in modo che corrisponda al tipo di linea telefonica in uso.
* Se l'impostazione non è corretta, potrebbero verificarsi errori di composizione o chiamate a destinazioni errate.
Per impostare automaticamente il tipo di linea telefonica:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Modo Chiamata], quindi toccare il tasto [Selez. Autom.].
Se necessario, è possibile impostare manualmente il tipo di linea telefonica.
Questa impostazione può essere attivata solo in Canada.
Controllo di data e ora
Verificare che sulla macchina siano impostate la data e l'ora corrette.
Impostare la data e l'ora nella modalità di impostazione della macchina.
Per impostare la data e l'ora della macchina:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di default] → [Regolazione Orologio].
Se l'opzione [Disabilita regolazione orologio] è stata abilitata, non sarà possibile modificare la data e l'ora.
In questo caso, selezionare [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione, quindi [Impostazioni Pannello Operativo] per disabilitare l'opzione [Disabilita regolazione orologio].
Memorizzare il numero di fax del mittente.
Memorizzare il nome del mittente in [Nome Mittente] e il numero di fax in [Fax No.]. Assicurarsi di configurare queste informazioni, poiché sono necessarie per la comunicazione.
Per memorizzare il nome e l'indirizzo del mittente:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Proprio numero e nome] → [Registrazione dati mittente].

### Memorizzazione di indirizzi di destinazione per ogni modalità di scansione nella rubrica

Si consiglia di memorizzare gli indirizzi nella rubrica prima di usare la modalità Fax.
Per sapere come utilizzare le rubriche e come memorizzare gli indirizzi, vedere l'argomento seguente.

- RUBRICA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE INSERIMENTO DIRETTO
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE LA RICERCA GLOBALE DEGLI INDIRIZZI
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI
- MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI

Torna all'inizio