# IL VOLUME È TROPPO BASSO

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

- Altoparlante
- Volume suoneria
- Monitor di linea
- Segnale di ricezione fax completa
- Segnale di trasmissione fax completata
- Comunicazione Fax Segnale di errore

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Il volume è stato impostato su un livello basso in modalità di impostazione? | Chiedere all'amministratore di impostare il volume su un livello più alto in [Impostazioni altoparlante]. Modalità di impostazione→[Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazioni altoparlante]

Torna all'inizio