# IMPOSTAZIONI DI PROTOCOLLO

Selezionare le impostazioni generali di rete.
È possibile impostare le informazioni di stato per TCP/IP, NetWare, EtherTalk e NetBIOS.
TCP/IP
Impostazioni TCP/IP
TCP/IP
Per utilizzare la macchina su una rete TCP/IP, è necessario abilitare questa impostazione.
Impostazioni IPv4
Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv4), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.
DHCP/BOOTP
Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.
Se si utilizza l'opzione DHCP/BOOTP, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.
Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "Abilita TCP/IP" di seguito.
RARP
Impostare questa opzione per usare il protocollo RARP.
Indirizzo IPv4
Immettere l'indirizzo IP della macchina.
Subnet mask
Immettere la subnet mask IP.
Gateway predefinito
Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.
Impostazioni IPv6
Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv6), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.
IPv6
Attivare questa impostazione.
DHCPv6
Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.
Indirizzo manuale/Lunghezza prefisso
Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso (compresa tra 0 e 128) della macchina.
Gateway predefinito
Gateway predefinito

- Se si utilizza l'opzione DHCPv6, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.

- Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "Abilita TCP/IP" sotto.
- In ambiente IPv6, la macchina può utilizzare il protocollo LPD o IPP.

Comando Ping
Controlla se la macchina è in grado di comunicare con il computer della rete.
Specificare l'indirizzo IP del computer desiderato e toccare il tasto [Esegui]. Verrà visualizzato un messaggio per indicare se il computer ha risposto o no.
NetWare
Impostazioni NetWare
NetWare
Per utilizzare la macchina su una rete NetWare, è necessario abilitare questa impostazione.
Tipo di frame
Selezionare un tipo di frame.
Impostazioni: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Modalità operativa
Selezionare una modalità operativa.
Impostazioni: PSERVER, RPRINTER
Nome stampante
Immettere il nome della stampante.
Impostazioni PSERVER
Nome server di stampa
Immettere il nome di un server di stampa.
Password di login
Immettere la password di login.
Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
Intervallo di controllo
Immettere un intervallo di controllo per il lavoro.
Modalità Bindery
Impostare questa opzione per usare la modalità Bindery.
Nome File Server 1-8
Immettere il nome di un file server.
Struttura NDS
Immettere il nome della struttura NDS.
Contesto NDS
Immettere il contesto NDS.
Impostazioni RPRINTER
Nome server di stampa 1-8
Immettere il nome di un server di stampa.
Timeout lavoro
Immettere un timeout per il lavoro.
EtherTalk
Impostazioni EtherTalk
EtherTalk
Per utilizzare la macchina su una rete EtherTalk, è necessario abilitare questa impostazione.
Nome zona
Immettere il nome di una zona.
Nome stampante
Immettere il nome della stampante.
NetBIOS
Configurazione NetBIOS
NBT/WINS
Per utilizzare la macchina su una rete NetBIOS, è necessario abilitare questa impostazione.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
Torna all'inizio