# PARTE ESTERNA

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'esterno della macchina.
×
Alimentatore automatico dei documenti
Alimenta ed esegue scansioni di più originali automaticamente. Consente la scansione automatica e simultanea di entrambi i lati di originali a 2 facciate.
- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per commutare l'interruttore dell'alimentazione principale su "On" o su "Off" oppure per sostituire una cartuccia del toner.
- ACCENSIONE
- SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER
×
Vassoio di uscita (vassoio centrale)*
I fogli stampati vengono raccolti in questo vassoio.
×
Pannello di controllo
In questo pannello sono disponibili il pulsante [Accensione], il pulsante/l'indicatore [Risparmio energetico], il pulsante [Schermata iniziale], il pulsante dell'alimentazione principale e il pannello a sfioramento. Usare il pannello a sfioramento per utilizzare ciascuna di queste funzioni.
- PANNELLO DI CONTROLLO
×
Vassoio destro*
Se necessario, eseguire l'impostazione in modo che i fogli vengano raccolti in questo vassoio. Se si imposta la raccolta in questo vassoio degli originali ricevuti via fax o Internet Fax, è possibile separarli dai fogli stampati in seguito alla copia.
×
Finitore*
Consente di pinzare i fogli.
È anche possibile installare un modulo di foratura per perforare i fogli stampati.
- FINITORE
×
Finitore a sella*
Consente di pinzare e piegare i fogli. È anche possibile installare un modulo di foratura per perforare i fogli stampati.
- FINITORE A SELLA
×
Unità di passaggio della carta*
Questa unità unisce la macchina e il finitore a sella e consente l'invio dei fogli stampati al finitore.
×
Porta USB (Tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di archiviazione USB).
Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato.
Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastiera
Utilizzarla in sostituzione della tastiera virtuale sul pannello a sfioramento. Quando non viene utilizzata, può essere riposta sotto il pannello di controllo.
×
Vassoio 1
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 2*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 3*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 3*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- VASSOIO 3 - 4 (SUPPORTO/CASSETTI DA 500 E 2000 FOGLI)
×
Vassoio 4*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 4*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- VASSOIO 3 - 4 (SUPPORTO/CASSETTI DA 500 E 2000 FOGLI)
×
Vassoio 5 (MX-LC11)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio Bypass
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore a A4R o 8-1/2" x 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
- CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
* Opzionale Torna all'inizio