# INOLTRO DI DATI INTERNET FAX RICEVUTI(INOLTRO DATI FAX)

## Panoramica

Se la macchina non riesce a stampare perché ha esaurito la carta o il toner, gli Internet fax ricevuti vengono inoltrati a un indirizzo Internet fax registrato in precedenza (inclusi gli indirizzi SMTP diretti).

- L'inoltro non è possibile se non sono stati ricevuti fax o se il numero di fax per l'inoltro non è programmato.
- Se alcune pagine di un fax da inoltrare sono già state stampate, verranno inoltrate solo quelle ancora da stampare.
- Se l'inoltro non è riuscito perché la trasmissione è stata annullata o si è verificato un errore di comunicazione, i fax da inoltrare ritorneranno alla coda di stampa della macchina.
- Se dopo aver toccato il tasto [OK] viene visualizzata una schermata di immissione della password, l'impostazione "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti" è abilitata. Immettere la password utilizzando i tasti numerici per avviare l'inoltro.
  - STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti)

## Funzionamento

Toccare il tasto della modalità di modifica nella schermata iniziale.
Toccare il tasto [Ricezione/Invio Dati Fax].
Toccare il tasto [Impostazioni Internet-Fax].
Per avviare l'inoltro, toccare il tasto [Esegui] in [Inoltro dati ricevuti].
Torna all'inizio