# PARTE SUPERIORE

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti sulla parte superiore della macchina.
×
Rullo di alimentazione della carta
Il rullo ruota per inserire automaticamente l'originale nella macchina.
×
Sportello dell'area di alimentazione dei documenti
Aprire questo sportello per rimuovere un originale inceppato o pulire il rullo di alimentazione.
×
Guide dell'originale
Consentono di assicurare una corretta scansione dell'originale. Regolare le guide in base alla larghezza dell'originale.
- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Vassoio di alimentazione documenti
Inserire gli originali in questo vassoio. Posizionare gli originali a una sola facciata con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Vassoio di uscita dell'originale
Dopo la scansione gli originali vengono raccolti in questo vassoio.
×
Area di scansione
Area in cui vengono digitalizzati gli originali inseriti nel vassoio di alimentazione documenti.
- PULIZIA DEL PIANO DOCUMENTI E DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Rilevatore formato originale
Questa unità rileva il formato di un originale collocato sul piano documenti.
- LASTRA DI ESPOSIZIONE
×
Piano documenti
Per eseguire la scansione di un libro o di un altro originale spesso che non può essere inserito attraverso l'alimentatore automatico dei documenti, collocare tali documenti su questo piano.
- LASTRA DI ESPOSIZIONE
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
Torna all'inizio