# COLLEGAMENTO DI UN TELEFONO INTERNO

È possibile collegare alla macchina un telefono esistente.
Il telefono può essere usato per le chiamate a voce e per avviare la ricezione di fax sulla macchina. Collegare il telefono interno come in figura. Ad esempio, è possibile effettuare una chiamata utilizzando il telefono esistente, parlare all'interlocutore e quindi premere il tasto [START] per inviare via fax un originale diretto a tale interlocutore. È inoltre possibile premere il tasto [START] anche quando non è presente un originale per ricevere un fax. Dopo avere collegato un telefono interno, configurare la "Impostazione Telefono Esterno" in modalità di impostazione.
Abilitare la funzione "Cambio Auto Tel/Fax". È utile perché si seleziona automaticamente il funzionamento del telefono o del fax in base alla chiamata.
- Non è possibile inviare un fax dal telefono.
- Non è possibile collegare un telefono con una spina del cavo modulare alla macchina. Utilizzare inoltre il cavo a due fili per collegare il telefono. Se si utilizza un qualsiasi altro tipo di cavo, il telefono potrebbe non funzionare normalmente.
- Se si riscontrano problemi con la connessione del cavo telefonico, rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
Torna all'inizio