# AGGIUNTA DI INSERTI PER LA STAMPA SU LUCIDI(INSERTI LUCIDI)

## Panoramica

Quando si utilizzano i lucidi per la stampa, questa funzione consente di inserire un foglio di carta tra un lucido e l'altro per evitare che i lucidi si attacchino fra di loro durante la stampa. Si può inoltre decidere che il contenuto stampato su ciascun lucido venga riportato anche sul corrispondente foglio inserito.
I lucidi devono essere caricati nel vassoio di bypass.

## Funzionamento

Windows
Fare clic sulla scheda [Modi speciali].
Selezionare [Inserti lucidi], quindi fare clic sul pulsante [Impostazioni].
Selezionare le impostazioni relative agli inserti dei lucidi.
Se la casella di controllo [Stampa] è selezionata in modo da visualizzare il segno di spunta , il contenuto stampato sul lucido viene stampato anche sull'inserto. Selezionare l'alimentazione e il tipo di carta se necessario.
Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [OHP], quindi caricare i lucidi nel vassoio di bypass.

Macintosh
Selezionare [Caratteristiche stampante].
Selezionare [Inserti Lucidi] alla voce [Impostazioni caratteristiche].
Selezionare le impostazioni relative agli inserti dei lucidi.
Se in "Inserti lucidi" è selezionata l'opzione [Stampa], il contenuto stampato sul lucido viene stampato anche sull'inserto. Selezionare l'alimentazione e il tipo di carta se necessario.
Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [OHP], quindi caricare i lucidi nel vassoio di bypass.
Torna all'inizio