# LA CARTA SI INCEPPA

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Nella macchina è rimasto un pezzo di carta strappata? | Verificare che tutta la carta sia stata rimossa. - RIMOZIONE DEGLI INCEPPAMENTI
Il vassoio contiene una quantità eccessiva di carta? | Verificare che la pila di carta non sia più alta del segno indicatore.
Vengono alimentati più fogli alla volta? | Smazzare la carta prima di caricarla.
Si sta utilizzando una carta che non corrisponde a quelle specificate? | Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP. Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi. - "MATERIALI DI CONSUMO" nella "Guida di apprendimento rapido" Per informazioni sulla carta vietata o non consigliata, vedere "TIPI DI CARTA APPLICABILI".
La carta contenuta nel vassoio ha assorbito umidità? | Se la carta contenuta in un vassoio rimarrà inutilizzata a lungo, rimuoverla dal vassoio e conservarla in un sacchetto al riparo dalla luce e dall'umidità.
Le guide del vassoio bypass sono regolate alla larghezza della carta? | Regolare le guide del vassoio bypass in base alla larghezza della carta.
L'estensione del vassoio bypass è stata estratta? | Se viene caricata carta di grande formato, estrarre l'estensione.
Il rullo di alimentazione del vassoio bypass è sporco? | Pulire la superficie del rullo di alimentazione del vassoio bypass. - PULIZIA DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE DEL VASSOIO DI BYPASS
È stata caricata carta di formato A5 (5-1/2" x 8-1/2")? | Se viene caricata carta di formato A5 (5-1/2" x 8-1/2"), posizionarla con orientamento orizzontale, ovvero A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).
È stato specificato il formato della carta? | Se si utilizza un formato non standard, specificare il formato della carta. Se il formato della carta caricata in un vassoio è stato cambiato, verificare le impostazioni del formato. Modalità di impostazione→[Impostazioni Vassoio Carta] → [Registrazione vassoio]
È stata aggiunta carta nel vassoio bypass? | Quando si aggiunge carta, prelevare i fogli rimasti nel vassoio bypass, mischiarli con la carta da aggiungere e ricaricare con un'unica pila. Se si aggiunge carta senza prelevare quella rimanente, potrebbero verificarsi inceppamenti.

Torna all'inizio