# MODIFICA DELL'OGGETTO, DEL NOME DI FILE, DELLA FUNZIONE RISPONDI-A E DEL TESTO DEL MESSAGGIO AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE DELLA SCANSIONE

## Panoramica

Durante la trasmissione di una scansione, è possibile modificare l'oggetto, il nome di file, l'indirizzo di risposta e il testo del messaggio. Se necessario, immettere direttamente il testo.

- Durante l'esecuzione di una scansione su FTP, su desktop o su cartella di rete viene usato solo il nome di file.
- Se l'oggetto e il nome di file non vengono modificati, vengono utilizzate le impostazioni specificate tramite [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni Network Scanner] in modalità di impostazione.
- Se l'indirizzo di risposta non viene modificato, vengono utilizzate le impostazioni specificate in [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Imposta Mittente Default] in modalità di impostazione.
  Se tale impostazione non è stata configurata, viene utilizzato l'indirizzo di risposta specificato in [Impostazioni di Rete] → [Setup Servizi] → [Impostazione SMTP] → [Indirizzo Di Risposta] nella modalità di impostazione. (Sono necessari i diritti di amministratore).
- Per configurare i valori predefiniti per oggetto, nome file e testo del corpo, selezionare [Impostazioni applicazione] e quindi [Impostazioni Network Scanner] in modalità di impostazione.

## Funzionamento

Per modificare l'oggetto, toccare la casella di inserimento [Oggetto].
Toccare un tasto di testo preimpostato.
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Per annullare la selezione dell'oggetto:
Toccare il tasto [Cancella].
Per immettere direttamente il testo, toccare il tasto [Immissione Diretta] per aprire la tastiera virtuale.
Digitare il testo e toccare il tasto [OK].
Per modificare il nome del file, toccare la casella di inserimento [Nome File].
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- Toccare il tasto del nome del file nell'elenco.
- Per immettere il nome del file direttamente, toccare il tasto [Immissione Diretta].

Toccare [Opzioni].
Per modificare l'indirizzo di risposta, toccare la casella di inserimento [Rispondi-A].
Se viene utilizzata l'autenticazione dell'utente, verranno applicate le informazioni dell'utente connesso e non sarà possibile modificare l'indirizzo di risposta.
Toccare il tasto che si desidera utilizzare per l'indirizzo di risposta.
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- Toccare il tasto [Cerca indirizzo globale] per specificare un utente memorizzato nella rubrica globale nello stesso modo in cui si seleziona l'indirizzo di risposta.
- Toccare il tasto [Immissione Diretta] per immettere direttamente l'indirizzo e-mail.
- Se viene selezionata la casella di controllo [Aggiungere "Rispondi a" al CC] per visualizzare il segno di spunta , viene aggiunto un indirizzo di risposta all'indirizzo Cc.

Per modificare il testo del messaggio, toccare la casella di inserimento [Testo mess.].
Immettere il testo del messaggio.
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- Per selezionare un testo preimpostato precedentemente memorizzato in modalità di impostazione (versione Web), toccare il tasto [Messaggio preimpostato].
- Per immettere direttamente il testo del messaggio, toccare il tasto [Modifica].

Per cancellare tutto il testo immesso:
Toccare il tasto [Elimina tutto]. Quando si tocca questo tasto viene immediatamente cancellato l'intero corpo del messaggio, non solo la riga selezionata.

- Immettere fino a 1800 caratteri. Un'interruzione di riga corrisponde a un carattere.
- Per modificare la riga selezionata, toccare il tasto [Modifica]. Verrà visualizzata la tastiera virtuale con il testo selezionato già immesso.

Torna all'inizio