# INTRODUZIONE DI INSERTI TRA DUE LUCIDI(INSERTI LUCIDI)

## Panoramica

In caso di copia su lucidi, i fogli potrebbero attaccarsi fra loro a causa delle cariche elettrostatiche.
La funzione Inserti Lucidi può essere utilizzata per inserire automaticamente un foglio di carta fra un foglio e l'altro di lucido, agevolando il maneggiamento degli stessi.
È inoltre possibile copiare sugli inserti.
Quando si esegue una copia su due facciate, è possibile utilizzare solo la modalità "2-Facciate a 1-Facciata".

- In questa modalità non è possibile selezionare il numero di copie.
- I lucidi possono essere inseriti solo nel vassoio bypass.

## Funzionamento

Posizionare il lucido rivolto verso il basso nel vassoio bypass e caricare i fogli di lucidi.
Dopo aver caricato il lucido, configurare le impostazioni del vassoio bypass.

- ESECUZIONE DI COPIE USANDO IL VASSOIO DI BYPASS

Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Inserti Lucidi].
Toccare il tasto [On].
Per eseguire una copia sugli inserti, toccare la casella di controllo [Crea copia anche su inserti] per impostarla su .
Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione relativa agli inserti tra i lucidi:
toccare il tasto [Off].
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio