# SCELTA DI UNA PROCEDURA DI INSERIMENTO DELL'ORIGINALE A SECONDA DEL TIPO E DELLO STATO DI QUEST'ULTIMO

Inserire l'originale nell'alimentatore automatico dei documenti. A seconda del tipo e dello stato dell'originale, utilizzare il piano documenti. Seguire le istruzioni per selezionare il metodo di inserimento dell'originale.
Per inserirlo nell'alimentatore automatico dei documenti, vedere "ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI".
Se gli originali presentano parti umide dovute a liquidi di correzione, inchiostro o colla per stampone, attendere che gli originali si siano asciugati prima di eseguire delle copie, per evitare di sporcare l'interno della macchina o il piano documenti.
Originali che possono essere inseriti nell'alimentatore automatico dei documenti modificando l'impostazione o la modalità di inserimento:

- Originali contenenti pagine di formati diversi
  Impostare l'opzione [Orig. formati misti] in "Altri".
  Non sarà possibile rilevare un originale le cui pagine sono tutte dello stesso formato, ma con alcune inserite con un orientamento diverso.

- Originale sottile da 35 g/m2 a 49 g/m2 (da 9 lbs. a 14 lbs.)
  Impostare l'opzione [Scans. Lenta] in "Altri".
  La scansione su due facciate è disabilitata per questo tipo.

- Originale con due o tre fori
  Inserire l'originale in modo che il lato forato non combaci con la fessura di alimentazione del vassoio dell'alimentatore di documenti. Specificare l'orientamento dell'originale tramite [Impostazione originale].

Prima di inserire gli originali nel vassoio di alimentazione documenti, ricordare di rimuovere tutti i punti metallici o le graffette. Se non è possibile, utilizzare il piano documenti.
Torna all'inizio