# TIMBRATURA DI ORIGINALI DIGITALIZZATI(TIMBRO VERIFICA)

## Panoramica

Questa funzione timbra ogni originale digitalizzato utilizzando l'alimentatore automatico dei documenti, per consentire di verificare che tutti gli originali siano stati digitalizzati correttamente.

- Per usare la funzione del timbro di verifica, è necessario installare l'unità timbro opzionale.
- Quando si usano originali a due facciate, il lato anteriore di ogni originale viene timbrato due volte.
- Se si verifica un errore durante la scansione, è possibile che venga timbrato un originale che non è stato digitalizzato.
- Quando il contrassegno "O" stampato sugli originali inizia ad apparire sbiadito, sostituire la cartuccia del timbro.
  Per informazioni sulla procedura di sostituzione della cartuccia del timbro, vedere "SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TIMBRO".

## Funzionamento

Posizionare gli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Inserire il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Timbro Verifica].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione Timbro Verifica:
Toccare il tasto [Timbro Verifica] per rimuovere il segno di spunta.
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima del suo invio. Dopo la scansione di un originale tramite il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del successivo originale. Toccare il tasto [Start] per avviare l'invio di un'immagine.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
Torna all'inizio