# LA STAMPA SU DUE FACCIATE NON VIENE ESEGUITA

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
L'impostazione del tipo di carta per il vassoio specificato è incompatibile con la stampa su due facciate? | Controllare l'opzione "Impostazioni Vassoio Carta" in modalità di impostazione. Se la casella [Disattiva Fronte/Retro] è , non sarà possibile effettuare la stampa su due facciate per il vassoio specificato. Cambiare il tipo di carta impostando un tipo compatibile con la stampa su due facciate. Modalità di impostazione→[Impostazioni Vassoio Carta] → [Registrazione vassoio]
Si sta utilizzando una carta di tipo o formato speciale? | Per i tipi e i formati carta utilizzabili per la stampa su due facciate, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento rapido.
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate in modalità di impostazione. Contattare l'amministratore. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

Torna all'inizio