# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INVIO A UN INDIRIZZO DIRECT SMTP

La macchina supporta SMTP diretto che consente di inviare direttamente Internet fax all'interno di un'azienda senza utilizzare un server di posta.
Per la procedura di memorizzazione di un indirizzo SMTP diretto nella rubrica, vedere "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE INSERIMENTO DIRETTO", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE LA RICERCA GLOBALE DEGLI INDIRIZZI" o "MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI". Gli indirizzi Direct SMTP sono inclusi nella rubrica per la modalità Internet fax.
Se la destinazione è occupata:
Se la destinazione è occupata, la macchina attenderà qualche minuto e poi rieseguirà l'invio automaticamente.
Per annullare la trasmissione:
Procedere come segue dalla schermata di stato dei lavori.

- INTERRUZIONE O ELIMINAZIONE DI UN LAVORO IN CORSO O RISERVATO

Per impostare il numero di tentativi di chiamata e l'intervallo tra i tentativi quando non è possibile stabilire la connessione a causa della linea occupata o per altri motivi:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Internet Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di linea occupata].
L'impostazione predefinita è due tentativi a intervalli di 3 minuti.
Quando si verifica un errore di comunicazione:
Se si verifica un errore di comunicazione o l'altro apparecchio fax non risponde alla chiamata entro un periodo di tempo preimpostato, la trasmissione verrà ritentata automaticamente dopo un determinato intervallo.
Per annullare la trasmissione:
Procedere come segue dalla schermata di stato dei lavori.

- INTERRUZIONE O ELIMINAZIONE DI UN LAVORO IN CORSO O RISERVATO

Per impostare il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo tra i tentativi qualora una trasmissione non avvenga a causa di un errore:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Internet Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di errore di comunicazione].
L'impostazione predefinita è due tentativi a intervalli di 3 minuti.
Torna all'inizio