# NUOVO TENTATIVO DI INVIO ALLE DESTINAZIONI DELLA TRASMISSIONE BROADCAST NON RIUSCITA

## Panoramica

I risultati di una trasmissione broadcast completata possono essere controllati nella schermata di stato dei lavori. Se non è stata eseguita la trasmissione a una o più destinazioni, ritrasmettere l'immagine a tali destinazioni.

## Funzionamento

Toccare il display di stato dei lavori.
Dopo aver toccato la scheda della modalità appropriata, toccare il tasto [Completo].
Se la trasmissione broadcast comprende destinazioni con modalità diverse, per ciascuna di tali modalità viene visualizzato lo stesso tasto di trasmissione broadcast.
Dopo aver toccato il tasto della trasmissione broadcast completata, toccare il tasto [Controlla dettagli del lavoro selezionato] sul pannello operativo.
Sarà visualizzato "Broadcast xxx" come destinazione del tasto relativo al lavoro di trasmissione. Il numero di controllo del lavoro visualizzato sul pannello operativo quando termina la scansione in "xxx".
Dopo aver toccato il tasto [Invio non riuscito], toccare il tasto [Nuovo tentativo di invio alle destinazioni della trasmissione seriale non riuscita] sul pannello operativo per inviare di nuovo l'immagine.
La procedura da seguire dopo avere toccato il tasto [Nuovo tentativo di invio a tutte le destinazioni della trasmissione non riuscita] dipende dall'utilizzo o meno della funzione di archiviazione documenti.

- Se si utilizza la funzione di archiviazione documenti:
  Viene nuovamente visualizzata la schermata di rinvio della funzione di archiviazione documenti, con le destinazioni non raggiunte già immesse.
  Eseguire la procedura di rinvio per l'archiviazione di documenti. Non è necessario ripetere la scansione dell'originale.
- Se non si utilizza la funzione di archiviazione documenti:
  Viene nuovamente visualizzata la schermata di base, con le destinazioni non raggiunte già immesse. Collocare l'originale ed eseguire la procedura prevista per la trasmissione broadcast.

Torna all'inizio