# USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

## Panoramica

Selezionare una destinazione da un log di trasmissione, quindi inviare di nuovo i dati.
Le destinazioni delle 50 trasmissioni più recenti via fax, scansione via e-mail e/o Internet fax vengono memorizzate. Una di esse può essere selezionata per ritrasmettere a quella destinazione. Nel log di trasmissione vengono mostrate anche le destinazioni delle trasmissioni su FTP o desktop e Scansione su Cartella di rete.
Gli indirizzi riportati nel log di trasmissione possono essere memorizzati anche in una rubrica. Questa è una soluzione efficace per la memorizzazione di numeri di fax e indirizzi di destinazioni immessi manualmente. La macchina non è tuttavia in grado di memorizzare indirizzi per la trasmissione su FTP/desktop/cartella di rete.

- Se durante la trasmissione precedente sono stati toccati tasti numerici, è possibile che il numero non venga ricomposto correttamente.
- Gli indirizzi fax riportati di seguito non vengono memorizzati come indirizzi per cui è possibile eseguire la ritrasmissione.
  - Tasto a sfioramento relativo a un contatto o un gruppo in cui sono memorizzate più destinazioni.
  - Destinazioni di trasmissione broadcast.
  - Destinazioni trasmesse per l'uso di un programma.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Seleziona da indirizzi usati per trasmissioni recenti] sul pannello operativo.
Toccare il tasto della destinazione che si desidera richiamare.
Vengono visualizzati gli ultimi 50 indirizzi usati per la trasmissione.
Per annullare l'impostazione per il rinvio:
Toccare il tasto evidenziato.
È possibile memorizzare la destinazione nella rubrica selezionandola e toccando [Registra nuovo indirizzo nella rubrica]. Questa operazione è utile se è stata inserita una destinazione direttamente.
Torna all'inizio