# RENVOI APRÈS ÉCHEC AUX DESTINATAIRES DE DIFFUSION

Vous pouvez vérifier les résultats d'une diffusion sur l'écran d'état des travaux. Si la transmission vers l'un des destinataires a échoué, le fax peut lui être renvoyé.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur l'écran de l'état du travail, puis sur l'onglet [Fax]

2. #### Appuyez sur la touche [Terminé]

3. #### Après avoir appuyé sur la touche de fin de diffusion, appuyez sur la touche [Vérifier détails travail sélectionné] sur le panneau d'action.

   Les détails du travail s'affichent.

   - « Diffusion xxxx » s'affiche comme adresse de la touche correspondant au travail de diffusion. « xxxx » représente le numéro de contrôle du travail qui s'est affiché sur l'écran tactile à la fin de la numérisation.
   - Si la diffusion comprend des adresses de plusieurs modes différents, la même touche apparaît dans chacun des modes pour représenter le travail de diffusion.

4. #### Après avoir appuyé sur l'onglet [Echec], appuyez sur la touche [Renvoyer à ttes les adr. en échec d'envoi] sur le panneau d'action

   L'appareil commence à renvoyer l'image aux destinataires de la diffusion qui ne l'avaient pas reçue.

   La procédure à suivre après avoir appuyé sur la touche [Renvoyer à ttes les adr. en échec d'envoi] varie selon que la fonction d'archivage de documents est activée ou non.

   - ###### Avec archivage de documents :

     Vous revenez à l'écran de renvoi de l'archivage de document et les destinations qui ont échoué sont affichées. Suivez la procédure de renvoi des documents archivés. (Vous n'avez pas besoin de numériser à nouveau l'original).
     Si le travail a été enregistré dans un dossier confidentiel ou en tant que fichier confidentiel, un écran de saisie de mot de passe s'affiche une fois que vous avez appuyé sur la touche [Renvoyer à ttes les adr. en échec d'envoi]. Saisissez le mot de passe.

   - ###### Sans archivage de documents :

     L'affichage revient à l'écran initial qui indique les destinataires non servis. Placez l'original et suivez la procédure d'exécution de la diffusion.

Retour au début du chapitre