# UTILISATION À DISTANCE À L'AIDE DE VOTRE ORDINATEUR

## Présentation

Vous pouvez utiliser l'appareil (utilisation à distance) à partir de votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser votre appareil à distance en affichant son panneau de commande sur l'écran de votre ordinateur.
La fonction d'utilisation à distance ne peut être utilisée que sur un seul ordinateur à la fois.

### Préparation

Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire de procéder à la préparation suivante.

- Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages de l'utilisation à distance] → [Utilisation du logiciel à distance] puis sélectionnez [Autorisé] pour [Droit d'utilisation].
- Connectez l'appareil au réseau.
- Installez un logiciel de configuration de nœud virtuel (VNC, Virtual Node Configuration ; programme recommandé : RealIVNC) sur votre ordinateur.

## Utilisation

1. #### Lancez la visionneuse VNC

2. #### Entrez l'adresse IP de l'appareil dans le champ « Serveur ».

   Consultez l'administrateur de l'appareil pour obtenir son adresse IP.

3. #### Cliquez sur le bouton [OK]

4. #### Suivez les invites sur le panneau de commande de l'appareil pour autoriser la connexion

   Lorsque l'appareil est connecté au logiciel VNC, s'affiche en haut de l'écran tactile de l'appareil.
   Si vous souhaitez vous déconnecter, fermez le programme d'application VNC ou appuyez sur .
   Utilisez le panneau de commande de la même façon que vous le feriez sur l'appareil. Il vous est toutefois impossible de saisir des valeurs en série en cliquant de façon continue sur la touche.

   ###### Pour définir le droit d'utilisation de la fonction d'utilisation à distance :

   Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages de l'utilisation à distance].

Retour au début du chapitre