# EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (EFFACEMENT)

## Présentation

La fonction d'effacement permet d'éliminer les ombres des bords des copies qui apparaissent lorsque vous copiez des documents épais ou des livres.

###### Modes d'effacement

- Cette fonction permet d'effacer les parties de l'image dans lesquelles des ombres ont tendance à se former, mais elle ne détecte pas les ombres.
- La largeur d'effacement est synchronisée avec le réglage taux de zoom.
  Par exemple, si la largeur d'effacement est fixée à 20 mm (1") et que l'image est réduite à 50 %, la largeur d'effacement sera de 10 mm (1/2").

###### Pour modifier le réglage de la largeur d'effacement par défaut :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la fonction copie] (onglet) → [Réglages de la fonction copie] → [Réglage de largeur à effacer].

## Utilisation

1. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Effacement]

3. #### Spécifiez une position d'effacement

   Appuyez sur la case à cocher du côté à effacer ().

   Touche [Cadre ext.] : les cases Haut, Bas, Gauche et Droite sont cochées ().
   Touche [Spécifier le cadre + Centre] : toutes les cases sont cochées ().
   Pour réaliser une copie recto verso, spécifiez le bord à effacer sur le verso lors de l'effacement des bords de l'un des trois côtés.
   - Si la case [Inverser la position d'effacement au verso] est cochée (), le bord de la position opposée au bord effacé du recto sera effacé.
   - Si la case [Inverser la position d'effacement au verso] est cochée (), le bord de la même position que sur le recto sera effacé.

4. #### Spécifiez la largeur d’effacement

   Appuyez sur le champ d'affichage de la valeur numérique du recto ou du verso, puis entrez la plage à l'aide des touches numériques.
   Sinon, appuyez sur la touche pour entrer la plage.
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage d'effacement :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

5. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

6. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre