# SAUT DES PAGES VIERGES DANS UN DOCUMENT ORIGINAL (SUPPRESSION PAGE VIERGE)

## Présentation

Si l'original numérisé contient des pages vierges, cette fonction permet de les ignorer et de ne copier que les pages non vierges.
Si un document original dont une face est vierge est numérisé, les pages vierges sont ignorées pour la copie recto verso.

En fonction de l'original, certaines pages qui ne sont pas vierges peuvent être détectées comme vierges et ne pas être copiées, et certaines pages qui sont vierges peuvent ne pas être détectées comme vierges et être copiées.

## Utilisation

1. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Suppr. pages vierges]

3. #### Appuyez sur la touche [Suppr. pages vierges] ou [Suppr. page vierge & ombres]

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage Suppression page vierge :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

4. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ].

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

6. #### Vérifiez le message de confirmation, puis appuyez sur la touche [Soumettre] pour lancer la copie

   Dans l'écran de confirmation, le nombre de feuilles de l'original numérisées s'affiche dans (A), le nombre de faces numérisées s'affiche dans (B) et le nombre de copies à l'exception des pages blanches s'affiche dans (C). Par exemple, si cinq feuilles de l'original qui incluent deux pages blanches sont numérisées par une numérisation recto verso, (A) affichera "5", (B) affichera "10" et (C) affichera "8".

Retour au début du chapitre