# ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (CONSTRUCTION DE TRAVAIL)

## Présentation

Cette fonction vous permet de diviser un original de nombreuses pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et de transmettre les pages en une seule fois. Vous pouvez également numériser un original placé à la fois dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition. Utilisez cette fonction quand le nombre de pages originales dépasse la capacité du chargeur automatique de documents.
Numérisez en premier le jeu qui comporte la première page de l'original. Le réglage utilisé pour la numérisation du premier jeu peut être utilisé par la suite jusqu'à ce que le dernier jeu soit numérisé.

- Vous pouvez numériser jusqu'à 999 pages. Notez que lorsque d'autres travaux sollicitent la mémoire, la capacité de numérisation des pages est limitée.
- Si la mémoire sature pendant la numérisation, un message s'affiche et la numérisation est annulée.
- Les réglages de numérisation peuvent être modifiés pour chaque jeu d'originaux.

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   Insérez les originaux dans le magasin d'alimentation. Les originaux peuvent être empilés jusqu'à la ligne de repère.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Spécifiez le destinataire

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Const. travail]

   Une croix apparaît sur l’icône.

   Si vous utilisez Numériser vers courrier électronique, appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Construction de travail].

   ###### Pour annuler le réglage construction de travail :

   Appuyez sur la touche [Const. travail] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] ou [Aperçu] pour lancer la numérisation de l'original

   Vous pouvez prévisualiser l'image finale et la transmettre simultanément. Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

5. #### Placez le jeu d'originaux suivant et appuyez sur la touche [Numéris. suppl.]

   Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
   Cochez la case [Modifier paramètres original suivant] sur le panneau d'action () avant d'appuyer sur la touche [Numérisation suppl.] si nécessaire, puis modifiez les réglages de numérisation ou d'envoi de l'original suivant.

   ###### Pour annuler la numérisation :

   Appuyez sur la touche [CA]. Tous les réglages seront effacés, y compris les données numérisées.

6. #### Appuyez sur la touche [Départ].

Retour au début du chapitre