# TRAVAUX DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION TERMINÉS

## Présentation

Lorsqu'un travail normal de transmission est terminé, il s'inscrit dans la liste des travaux. Le message "Envoi OK" s'affiche alors dans le champ d'état. Toutefois, les travaux I-Fax tels que réception, transmission différée, retransmission et transfert sont affichés dans l'écran d'état des travaux comme suit :

### Exploitation d'un travail de réception d'I-Fax

Pendant la réception d'un I-Fax, le champ d'état affiche « Réception en cours » dans la liste de la file d'attente. Lorsque la réception est terminée, le travail passe dans la liste des travaux terminés, et le message "En mémoire" s'affiche alors dans le champ d'état. Une fois l'impression de l'I-Fax terminée, l'état devient « Reçu ».

### Transmissions différées

Un travail de transmission différée apparaît en bas de la liste des travaux en attente jusqu'à l'échéance de l'heure programmée.
La transmission commence à l'heure spécifiée. Une fois la transmission terminée, le travail passe dans la liste des travaux terminés et le message « Envoi OK » s'affiche dans le champ d'état.

### Tâche de transmission d'I-Fax avec demande d'accusé de réception précisée

Une tâche de transmission d'I-Fax avec demande d'accusé de réception précisée, à l'exclusion d'une tâche de transmission SMTP direct, est mise en état d'attente dans le bas de l'écran File d'attente à l'achèvement de la transmission. "Attente achevée" s'affiche dans le champ de l'état.
L'écran d'achèvement s'affiche à réception d'un courrier électronique d'accusé de réception provenant du destinataire, ou s'il n'a pu être reçu dans les délais spécifiés.

### Travaux de réception lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée

Lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée, les travaux de réception sont traités comme suit selon la configuration de l'impression.

- TRANSFERT AUTOMATIQUE DES DONNÉES REÇUES À DES DESTINATAIRES PRÉDÉFINIS

###### Les données reçues ne sont pas imprimées

Pendant la réception des données, le message "Réception en cours" apparaît dans la liste des travaux en attente. Une fois la réception terminée, l'état devient « En mémoire ».

###### L'I-Fax reçu est imprimé

Lorsque la réception est terminée, le champ d'état affiche "En mémoire" dans la liste des travaux terminés. Une fois le fax imprimé, l'état devient « Reçu ». Un travail est alors ajouté pour lequel le champ d'état affiche "En attente" dans la liste des travaux en attente. Lorsque le transfert du fax reçu est terminé, le champ affiche « Transfert OK ».
Retour au début du chapitre