# EN MODES NUMÉRISATION ET SAISIE DE DONNÉES

## Présentation

Modifiez le format de fichier (type de fichier, le mode de compression/taux de compression) pour envoyer une image numérisée au moment de la transmission. De plus, si les originaux numérisés sont divisés en plusieurs fichiers, vous pouvez modifier le nombre de pages par fichier.
Les types de fichier des modes [N/B] et [Couleur/Niveaux de gris] sont liés Ils ne peuvent pas être définis indépendamment. (lorsque le format [JPEG] est sélectionné pour le mode [Couleur/Niveaux de gris], [TIFF] est automatiquement sélectionné pour le mode [N/B]).

###### Combinaisons de formats de fichier

Onglet [Couleur/Niveaux de gris] | Onglet [N/B]
--- | ---
PDF | PDF
Haute compression du PDF | PDF
Haute compression du PDF (Ultra Fin) | PDF
PDF/A | PDF/A
Haute compression du PDF/A | PDF/A
Haute compression du PDF/A (Ultra Fin) | PDF/A
PDF encrypté | PDF encrypté
Encryptage/Haute compression du PDF | PDF encrypté
Encryptage/Haute compression du PDF (Ultra Fin) | PDF encrypté
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Le format de fichier utilisé pour envoyer une image numérisée est défini lors de l'enregistrement de la destination sur une touche express, mais vous pouvez le modifier lors de la transmission.
- Si [PDF/crypté] est spécifié pour le format de fichier, l'écran d'entrée du code d'accès apparaît lors de la numérisation. Entrez un code d’accès contenant jusqu’à 32 caractères.

Notez ce qui suit quand « PDF/Haute compression » est spécifié dans le format de fichier [Couleur/Niveaux de gris].

- Lors de la diffusion à une adresse avec [PDF/Haute compression] spécifié, tous les fichiers du scanner seront envoyés en fichiers PDF haute compression.
- Lors de la diffusion à une adresse avec « PDF/Haute compression » ou « PDF/Haute compression/Ultra fin » spécifié, tous les fichiers du scanner seront envoyés en fichiers PDF haute compression (ultra fin).
- Si « Haute compression/PDF » est spécifié, la résolution ne peut pas être modifiée dans le mode scanner. La résolution est réglée à 300 x 300 ppp.
- Si vous avez configuré « PDF/Haute compression » et si un réglage de résolution a été spécifié en mode scanner (ou autre), le réglage de la résolution sera annulé et la résolution PDF haute compression sera utilisée pour la transmission.
- Si vous avez sélectionné « PDF/Haute compression », vous ne pourrez pas modifier la [Résolution] en attendant le prochain original, ni dans [Résumé fonct] dans les réglages de construction du travail.
- Si vous avez configuré « PDF/Haute compression » et si le réglage du type d'original a été spécifié en mode scanner (ou autre), le réglage [Photo] deviendra [Texte/Photo] et [Carte] deviendra [Texte/Photo imprimée].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Form. fich.]

2. #### Appuyez sur l'onglet [Couleur/Niveaux de gris] ou sur l'onglet [N/B]

   - Le réglage de format pour [Couleur/Niveaux de gris] est le format de fichier dont le mode couleur est réglé sur Couleur ou Niveaux de gris.
   - Le réglage du format avec l'onglet [N/B] s'applique à la transmission Mono 2.

3. #### Appuyez sur la touche correspondant au type de fichier souhaité

   ###### Si vous sélectionnez l'onglet [Couleur/Niveaux de gris] :

   ###### Si vous sélectionnez l'onglet [N/B] :

   L'onglet [Couleur/Niveaux de gris] affiche les cases à cocher [Compact] et [Ultra fin]. Si vous cochez la case [Ultra fin] (), vous pouvez envoyer un fichier en réduisant sa taille, mais sans réduire la qualité d'image. Vous ne pouvez sélectionner [Ultra fin] que pour le réglage PDF haute compression.

4. #### Appuyez sur la touche du mode de compression souhaité ou sur la touche du taux de compression souhaité

   [Acc. carac. noirs] dans l'onglet [Couleur/Niveaux de gris] est un format de fichier qui réduit la taille des données tout en supprimant la détérioration du texte noir.

5. #### Cochez la case [Pages spécifiées par fichier] () et spécifiez un nombre de pages par fichier

   Appuyez sur le champ d'affichage numérique, puis modifiez le réglage actuel à l'aide des touches numériques. Cette méthode est pratique pour ajuster finement la taille saisie.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
   - Si la case [Pages spécifiées par fichier] est cochée (), un seul fichier est créé pour toutes les pages numérisées.
   - Lorsque la fonction [Pages spécifiées par fichier] est sélectionnée, des numéros consécutifs sont ajoutés au nom des fichiers créés.
   - Si vous avez sélectionné [JPEG] pour le type de fichier, un fichier sera créé pour chaque page. Par conséquent, la case [Pages spécifiées par fichier] n'est pas affichée.

Retour au début du chapitre