# ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME

## Présentation

Cette fonction enregistre de façon collective les divers réglages dans un programme unique. Si vous enregistrez un programme, vous pouvez facilement le récupérer et l'utiliser.
Pour plus d'informations sur la façon de récupérer un programme dans chaque mode, voir les chapitres suivants :

- RÉCUPÉRATION DE RÉGLAGES DE COPIE ENREGISTRÉS
- RÉCUPÉRATION DE RÉGLAGES DE FAX ENREGISTRÉS
- RÉCUPÉRATION DE RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE ENREGISTRÉS

###### Exemple d'utilisation d'un programme

Par exemple, supposons que vous copiiez des plans CAO au format A3 (11" × 17") une fois par mois pour vos archives à l'aide des réglages suivants :

- Les plans de CAO au format A3 (11" × 17") sont réduits au format A4 (8-1/2" × 11").
- Afin de diviser par deux la consommation de papier, vous réalisez des copies recto verso.
- Un décalage de marge est utilisé pour permettre sa perforation et l'archivage.

Si aucun programme de travail n'est enregistré | Si un programme de travail est enregistré
--- | ---
Définir une réduction A3 (11" × 17") à A4 (8-1/2" × 11") Modifier le réglage d'exposition Définir une copie recto verso Définir des marges Définir les réglages des perforations Appuyer sur la touche [Départ] | Sélectionner les réglages de copie Appuyez sur la touche [Départ]
Cette méthode nécessite plusieurs réglages et prend du temps. Elle peut également provoquer une erreur de réglage. | Cette méthode ne nécessite pas plusieurs réglages et ne prend pas de temps. En outre, vous pouvez faire une copie sans erreurs de réglage.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 48 programmes.
- Les réglages du programme demeurent enregistrés, même en cas de coupure d'alimentation.
- Un raccourci du programme peut être enregistré dans l'Écran d'accueil ou dans les Favoris.

## Utilisation

La procédure d'enregistrement d'un programme en mode copie est expliquée ci-dessous à titre d'exemple.

1. #### Définissez une fonction à enregistrer

   Lorsque vous avez terminé le réglage de la fonction, la touche [Enregistremt programme] s'affiche sur le panneau d'action.
   Le nombre de copies ne peut pas être enregistré.

2. #### Appuyez sur la touche [Enregistrement de programme] sur le panneau commande

3. #### Appuyez sur une touche qui n'est pas encore utilisée pour l'enregistrement du programme

4. #### Entrez le nom du programme, puis appuyez sur la touche [OK].

   Le programme est enregistré.

   Si un programme n'est pas nommé, un numéro de programme lui est automatiquement attribué en guise de nom de programme.

5. #### Décidez si vous souhaitez ou non enregistrer également un raccourci du programme dans l'Écran d'accueil ou les Favoris

   - Si une authentification utilisateur est activée, un raccourci du programme est enregistré dans l'Écran d'accueil ou dans les Favoris de l'utilisateur.
   - Si l'authentification de l'utilisateur est désactivée, entrez le mot de passe administrateur et enregistrez un raccourci du programme.

Retour au début du chapitre