# ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE

## Présentation

En tant que nouvel enregistrement au carnet d'adresses, ajoutez une adresse que vous aviez entrée par le biais des opérations de fax ou d'envoi d'image.
Les adresses FTP et de bureau ne peuvent pas être enregistrées dans le carnet d'adresses à partir des journaux de transmission.

## Utilisation

1. #### Dans le mode de fax ou d'envoi d'image, appuyez sur la touche [Sélectionner dans les adr. d'envoi récentes] sur le panneau d'action.

2. #### Sélectionnez une adresse que vous voulez enregistrer dans le carnet d’adresses à partir des journaux d'envoi, puis appuyez sur la touche [Nouvel enregistrement dans carnet d'adresses] sur le panneau d'action

   Lorsque vous appuyez sur [Enregistrement supplémentaire dans le Carnet d'adresses] sur le panneau d'action, vous pouvez ajouter l'adresse d'un contact enregistré dans le carnet d'adresse.

3. #### Appuyer sur la touche [Contacts] pour saisir les informations de base

   Veillez à saisir les informations requises dans les champs [Nom] et [Initiale].
   Pour spécifier une catégorie, sélectionnez-en une dans la liste des catégories qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la zone de saisie.

   Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, l'onglet de réglage de publication d'adresse apparaît. Le réglage de publication d'adresse permet que les "Contacts" et de "Groupes" enregistrés soient partagés au sein d'un groupe déterminé ou enregistrés en tant que contacts personnels que vous seul êtes autorisé à accéder.
   - DIFFUSER DES CONTACTS À DES UTILISATEURS SPÉCIFIQUES

   ###### Pour enregistrer un nom de catégorie :

   Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Carnet d'adresses] → [Réglage de catégorie].

4. #### Appuyez sur la touche [Fin enreg.] sur le panneau d'action.

   L’adresse est enregistrée dans le carnet d’adresses et l’écran de l’historique de transmission est rétabli.
   Si l'option [Réglage par défaut utilisé] n'est pas cochée pour une adresse, un écran de confirmation s'affiche pour vous demander si vous souhaitez sélectionner l'adresse par défaut.

5. #### Appuyez sur la touche [OK].

Retour au début du chapitre