# RÉALISATION D'UNE ÉPREUVE

## Présentation

Cette fonction imprime préférentiellement un seul jeu de copies, quel que soit le nombre de jeux spécifié en vous permettant de vérifier l'image d'aperçu. Après avoir vérifié l'image d'aperçu, vous pouvez modifier les réglages si nécessaire et effectuer un travail de copie efficace.
Séquence de réalisation d'une épreuve

- Si l'épreuve est réalisée alors que l'appareil imprime un autre travail, ce dernier est interrompu et un seul jeu de copies est imprimé préférentiellement. Le travail interrompu reprend une fois le jeu de copies imprimé.
  Si la fonction Épreuve est exécutée alors que l'appareil est en train d'imprimer un travail recto verso avec agrafage, un seul jeu de copies est imprimé à l'issue du travail en cours.
- Lorsque les copies d'épreuve restantes sont imprimées alors que l'appareil est en train d'imprimer un autre travail, la copie commence à l'issue du premier travail d'impression réservé.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Si nécessaire, spécifiez les fonctions requises telles que « Exposition » et « Taux de repro. »

3. #### Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques

   - Vous pouvez sélectionner jusqu'à 9999 copies (jeux).
   - Si vous avez défini un nombre de copies incorrect, appuyez sur la touche [C] et entrez le nombre correct.

4. #### Appuyez sur la touche [Epreuve]

   Un jeu de copies est imprimé.

5. #### Vérifiez le résultat de la copie. En l'absence de problème, appuyez sur la touche [Commencer impr.].

   Si le résultat de la copie n'est pas correct, modifiez les réglages, puis appuyez sur la touche [Epreuve].

   Vous pouvez modifier le nombre de copies.
   La touche [Epreuve] ne s'affiche pas si vous spécifiez une fonction non disponible.

Retour au début du chapitre