# ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (CONSTRUCTION DE TRAVAIL)

## Présentation

Cette fonction vous permet de diviser un original de nombreuses pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et de transmettre les pages en une seule fois. Vous pouvez également numériser un original placé à la fois dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition. Utilisez cette fonction quand le nombre de pages originales dépasse la capacité du chargeur automatique de documents.
Numérisez en premier le jeu qui comporte la première page de l'original. Le réglage utilisé pour la numérisation du premier jeu peut être utilisé par la suite jusqu'à ce que le dernier jeu soit numérisé.

- Vous pouvez numériser jusqu'à 999 pages. Notez que lorsque d'autres travaux sollicitent la mémoire, la capacité de numérisation des pages est limitée.
- Si la mémoire sature pendant la numérisation, un message s'affiche et la numérisation est annulée.
- Les réglages de numérisation peuvent être modifiés pour chaque jeu d'originaux.

Cette fonction n'est pas disponible pour Prise de ligne rapide, TX direct ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer.

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   Insérez les originaux dans le magasin d'alimentation. Les originaux peuvent être empilés jusqu'à la ligne de repère.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Const. travail]

   Une croix apparaît sur l’icône.

   ###### Pour annuler la fonction Agrandissement multi-pages :

   Appuyez sur la touche [Const. travail] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] ou [Aperçu] pour lancer la numérisation de l'original

   Vous pouvez prévisualiser l'image finale et la transmettre simultanément. Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

5. #### Placez le jeu d'originaux suivant et appuyez sur la touche [Numéris. suppl.]

   Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
   Cochez la case [Modifier paramètres original suivant] sur le panneau d'action () avant d'appuyer sur la touche [Numéris. suppl.] si nécessaire, puis modifiez les réglages de numérisation ou d'envoi de l'original suivant.

   ###### Pour annuler la numérisation :

   Appuyez sur la touche [CA]. Tous les réglages seront effacés, y compris les données numérisées.

6. #### Appuyez sur la touche [Départ].

Retour au début du chapitre