# MODIFICATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (RAPPORT DE TRANSACTION)

## Présentation

Un rapport de transaction est automatiquement imprimé pour vous avertir lorsqu'une transmission a échoué ou lorsqu'une diffusion est terminée.
Le rapport de transaction contient une description de la transmission (date, heure de début, nom du destinataire, durée, nombre de pages, résultat, etc.).
Sélectionnez les conditions d'impression en sélectionnant [Réglage du choix d'impression du rapport de transaction] dans le « mode Réglages ».

- INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RÉSULTAT

- Les rapports sont imprimés selon les conditions définies dans le « mode Réglages ». Vous pouvez cependant sélectionner temporairement d'autres conditions de transmission.
- Dans le cas d'une diffusion, les modifications apportées aux conditions d'impression du rapport de transaction s'appliquent à toutes les destinations.

###### Pour définir les conditions d'impression du rapport de transaction :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Réglage du choix d'impression du rapport de transaction].

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Rapp. transac.]

4. #### Appuyez sur la touche des réglages d'impression

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   - Les paramètres d'impression d'un rapport de transaction sont les suivants :
     - « Ne pas imprimer » : n'imprimez pas de rapport de transaction.
     - « Imprimer si erreur » : un rapport de transaction est imprimé lorsque la transmission échoue.
     - « Toujours imprimer » : un rapport de transaction est imprimé, que la transmission soit ou non concluante.
   - Si vous cochez la case [Imprimer l'image de l'original] (), une partie de l'original transmis est imprimée sur le rapport de transaction.
   Même si la case [Imprimer l'image de l'original] est cochée (), l'original ne peut pas être imprimé lorsque vous utilisez la composition par haut-parleur, la transmission directe, la réception en relève ou la transmission code F.

   ###### Pour annuler le réglage du rapport de transaction :

   Appuyez sur la touche [Ne pas imprimer].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre